# Memeriksa dan mengatur pengaturan awal

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.
Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Pusat layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

##

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Putar meja potong (29) hingga mencapai alur (15) untuk sudut 0°. Tuas harus benar-benar terkunci pada alur.
- Tarik tombol pengunci (13) ke atas.
- Putar kenop pengaturan (21) sedikit ke kiri dan gerakkan lengan perkakas dari kanan ke posisi 0° hingga terdengar mengunci di posisi 0°.
- Tekan kembali tombol pengunci (13) ke bawah.

### Memeriksa (lihat gambar T1)

- Atur mistar segitiga pengukur sudut (62) pada sudut 90° sejajar dengan mata gergaji (49) antara meja potong (29) dan mata gergaji di atas meja potong (29).

Kaki mistar segitiga pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji (49) pada panjang keseluruhannya.

### Mengatur (lihat gambar T2)

- Kendurkan mur pengunci sekrup pembatas (63) dengan kunci ring standar atau kunci pas.
- Putar sekrup pembatas (63) ke dalam atau ke luar semaksimal mungkin hingga kaki mistar segitiga pengukur sudut (62) sejajar dengan mata gergaji pada panjang keseluruhannya.
- Tekan kembali tombol pengunci (13) ke bawah.
- Lalu kencangkan kembali mur pengunci sekrup pembatas (63).

Jika setelah pengaturan, indikator sudut (55) tidak sejajar dengan tanda 0° pada skala (56), kendurkan sekrup (65) dengan obeng kembang standar dan arahkan indikator sudut di sepanjang tanda 0° (lihat gambar W).

##

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Putar meja potong (29) hingga mencapai alur (15) untuk sudut 0°. Tuas harus benar-benar terkunci pada alur.
- Lepaskan rel pembatas sisi kanan yang dapat disesuaikan (19).
- Putar pembatas sisi kanan (41) hingga sudut mitre standar 45° terkunci pada tanda panah.
- Tarik tombol pengunci (13) ke atas.
- Putar kenop pengaturan (21) ke kiri dan gerakkan lengan perkakas pada gagang (5) ke kanan hingga maksimal.

### Memeriksa (lihat gambar U1)

- Atur mistar segitiga pengukur sudut (62) dengan sudut 45° sejajar dengan mata gergaji (49) antara meja potong (29) dan mata gergaji kanan pada meja potong.

Kaki mistar segitiga pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji (49) pada panjang keseluruhannya.

### Mengatur (lihat gambar U2)

- Kendurkan mur pengunci sekrup pembatas (40) dengan kunci ring standar atau kunci pas.
- Putar sekrup pembatas (40) ke dalam atau ke luar semaksimal mungkin hingga kaki mistar segitiga pengukur sudut (62) sejajar dengan mata gergaji pada panjang keseluruhannya.
- Tekan kembali tombol pengunci (13) ke bawah.
- Lalu kencangkan kembali mur pengunci sekrup pembatas (40).

Jika setelah pengaturan, indikator sudut (55) tidak sejajar dengan tanda 45° pada skala (56), pastikan dulu sekali lagi pengaturan 0° untuk sudut mitre vertikal dan indikator sudut. Kemudian ulangi pengaturan sudut mitre vertikal 45°.

##

- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengangkutan.
- Kendurkan kenop pengunci (12) jika kenop dikencangkan.
- Tekan tombol pengunci (11) ke bawah dan putar meja potong (29) hingga mencapai alur (15) untuk 0°.
- Lepaskan kembali tombol pengunci (11). Meja potong harus benar-benar terkunci ke dalam alur.
- Lepaskan rel pembatas yang dapat disesuaikan (19).

### Memeriksa (lihat gambar V1)

- Atur mistar segitiga pengukur sudut (62) pada sudut 90° sejajar dengan mata gergaji (49) antara rel pembatas (18) dan mata gergaji di atas meja potong (29).

Kaki mistar segitiga pengukur sudut harus sejajar dengan rel pembatas pada panjang keseluruhannya.

### Mengatur (lihat gambar V2)

- Kendurkan semua sekrup heksagon (64) menggunakan kunci L (24) yang disertakan.
- Putar rel pembatas (18) semaksimal mungkin hingga mistar segitiga pengukur sudut berada sejajar dengan panjang keseluruhannya.
- Kencangkan kembali sekrup.

##

- Tarik tombol pengunci (13) ke atas.
- Putar kenop pengaturan (21) sedikit ke kiri dan gerakkan lengan perkakas dari kanan ke posisi 0° hingga terdengar mengunci di posisi 0°.
- Tekan kembali tombol pengunci (13) ke bawah.

### Memeriksa

Indikator sudut (55) harus berada segaris dengan tanda 0° pada skala (56).

### Mengatur

- Kendurkan sekrup (65) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut di sepanjang tanda 0°.
- Kencangkan kembali sekrup.

##

- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Putar meja potong (29) hingga ke alur (15) untuk 0°. Tuas harus benar-benar terkunci pada alur.

### Memeriksa

Indikator sudut (14) harus satu garis dengan tanda 0° pada skala (30).

### Mengatur

- Kendurkan sekrup (66) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut sepanjang tanda 0°.
- Kencangkan kembali baut.