# Grundeinstellungen prüfen und einstellen

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Dazu benötigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezialwerkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeit schnell und zuverlässig aus.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (29) bis zur Einkerbung (15) für 0°. Der Hebel muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Ziehen Sie die Arretiertaste (13) nach oben.
- Drehen Sie den Einstellknopf (21) leicht nach links und schwenken Sie den Werkzeugarm von rechts über die 0°-Position, bis er hörbar in der 0°-Position einrastet.
- Drücken Sie die Arretiertaste (13) wieder nach unten.

### Überprüfen (siehe Bild T1)

- Stellen Sie das Winkeldreieck (62) mit dem 90°-Winkel bündig mit dem Sägeblatt (49) zwischen Sägetisch (29) und Sägeblatt auf den Sägetisch (29).

Der Schenkel des Winkeldreiecks muss mit dem Sägeblatt (49) auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild T2)

- Lösen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (63) mit einem handelsüblichen Ring- oder Gabelschlüssel.
- Drehen Sie die Anschlagschraube (63) so weit ein oder heraus, bis der Schenkel des Winkeldreiecks (62) mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Drücken Sie die Arretiertaste (13) wieder nach unten.
- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (63) wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (55) nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (56) ist, lösen Sie die Schraube (65) mit einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher und richten den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus (siehe Bild W).

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (29) bis zur Einkerbung (15) für 0°. Der Hebel muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Entfernen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (19).
- Drehen Sie den rechten Anschlag (41), bis der Standard-Gehrungswinkel 45° an der Pfeilmarkierung einrastet.
- Ziehen Sie die Arretiertaste (13) nach oben.
- Drehen Sie den Einstellknopf (21) nach links und schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (5) bis zum Anschlag nach rechts.

### Überprüfen (siehe Bild U1)

- Stellen Sie das Winkeldreieck (62) mit dem 45°-Winkel bündig mit dem Sägeblatt (49) zwischen Sägetisch (29) und Sägeblatt rechts auf den Sägetisch.

Der Schenkel des Winkeldreiecks muss mit dem Sägeblatt (49) auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild U2)

- Lösen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (40) mit einem handelsüblichen Ring- oder Gabelschlüssel.
- Drehen Sie die Anschlagschraube (40) so weit ein oder heraus, bis der Schenkel des Winkeldreiecks (62) mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Drücken Sie die Arretiertaste (13) wieder nach unten.
- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (40) wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (55) nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit der 45°-Marke der Skala (56) ist, überprüfen Sie zuerst noch einmal die 0°-Einstellung für den vertikalen Gehrungswinkel und den Winkelanzeiger. Dann wiederholen Sie die Einstellung des vertikalen 45°-Gehrungswinkels.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.
- Lösen Sie den Feststellknauf (12), falls dieser angezogen ist.
- Drücken Sie die Arretiertaste (11) nach unten und drehen Sie den Sägetisch (29) bis zur Einkerbung (15) für 0°.
- Lassen Sie die Arretiertaste (11) wieder los. Der Sägetisch muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Entfernen Sie die verstellbaren Anschlagschienen (19).

### Übersprüfen (siehe Bild V1)

- Legen Sie das Winkeldreieck (62) mit dem 90°-Winkel bündig mit dem Sägeblatt (49) zwischen Anschlagschiene (18) und Sägeblatt auf den Sägetisch (29).

Der Schenkel des Winkeldreiecks muss mit der Anschlagschiene auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild V2)

- Lösen Sie alle Innensechskantschrauben (64) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (24).
- Verdrehen Sie die Anschlagschiene (18) so weit, bis das Winkeldreieck auf der ganzen Länge bündig ist.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

##

- Ziehen Sie die Arretiertaste (13) nach oben.
- Drehen Sie den Einstellknopf (21) leicht nach links und schwenken Sie den Werkzeugarm von rechts über die 0°-Position, bis er hörbar in der 0°-Position einrastet.
- Drücken Sie die Arretiertaste (13) wieder nach unten.

### Überprüfen

Der Winkelanzeiger (55) muss in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (56) sein.

### Einstellen

- Lösen Sie die Schraube (65) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten Sie den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (29) bis zur Einkerbung (15) für 0°. Der Hebel muss spürbar in die Einkerbung einrasten.

### Überprüfen

Der Winkelanzeiger (14) muss in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (30) sein.

### Einstellen

- Lösen Sie die Schraube (66) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten Sie den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.