# Монтажа на поединечните делови

- Внимателно извадете ги сите испорачани делови од амбалажата.
- Извадете ја целата амбалажа од електричниот уред и од испорачаната опрема.

- Заради олеснување на работата, при монтажата внимавајте на испорачаните елементи на уредот, бидејќи електричниот алат е во транспортна позиција.

## Монтирање на продолжетоци за масата за сечење (види слика A1)

Кон дополнителното проширување на масата за пила може да монтирате и продолжниот држач од левата и десната страна на електричниот алат.

- Завртете ги сигурносните завртки (43) со крстест одвртувач од продолжетоците на масата за пила.
- Навалете го електричниот алат.
- Турнете ги продолжетоците на масата за пила (16) на двете страни од електричниот алат до крај во соодветните отвори.
- За заштита од извлекување, завртете ги сигурносните завртки (43) повторно во продолжетоците на масата за пила.

## Монтирање на основата на делот за обработка (види слика A2)

Основата на делот за обработка (17) може да се позиционира лево, десно или напред на електричниот алат. Флексибилниот систем за приклучување ви овозможува различни опции за продолжување или проширување (види слика G).

- По потреба, приклучете ја основата на делот за обработка (17) во прифатите (44) на електричниот алат или во прифатите (45) на втората основа на делот за обработка.

- Никогаш не го носете електричниот алат за основите на делот за обработка.
  За транспортирање на електричниот алат, користете ги секогаш уредите за транспорт.