# Mengatur sudut mitre vertikal

Sudut mitre vertikal dapat diatur dalam rentang sudut 45° (sisi kiri) hingga 45° (sisi kanan).

Untuk pengaturan sudut mitre vertikal yang sering digunakan secara cepat dan tepat, tersedia pembatas untuk sudut 0°, 22,5°, 33,9° dan 45°.

##

- Lepaskan rel pembatas sisi kiri yang dapat disesuaikan (19).
- Putar pembatas sisi kiri (41), hingga sudut mitre vertikal standar 45° terkunci pada tanda panah.
  Dengan begitu, seluruh rentang putar sisi kiri akan tersedia.
- Tarik tombol pengunci (13) ke atas.
- Gerakkan lengan perkakas pada gagang (5) ke kiri hingga indikator sudut menampilkan sudut mitre vertikal yang diinginkan.
- Tahan lengan perkakas pada posisi ini dan tekan kembali tombol pengunci (13) ke bawah.

##

- Lepaskan rel pembatas sisi kanan yang dapat disesuaikan (19).
- Putar pembatas sisi kanan (41) hingga sudut mitre vertikal standar 45° terkunci pada tanda panah.
  Dengan begitu, seluruh rentang putar sisi kanan akan tersedia.
- Tarik tombol pengunci (13) ke atas.
- Putar kenop pengaturan (21) sedikit ke kiri dan gerakkan lengan perkakas pada gagang (5) ke kanan hingga indikator sudut menampilkan sudut mitre vertikal yang diinginkan.
- Tahan lengan perkakas pada posisi ini dan tekan kembali tombol pengunci (13) ke bawah.

##

- Lepaskan rel pembatas sisi kanan/kiri yang dapat disesuaikan (19).
- Tarik tombol pengunci (13) ke atas.

Sudut mitre standar 0°:

- Putar kenop pengaturan (21) sedikit ke kiri dan gerakkan lengan perkakas dari kanan ke posisi 0° hingga terdengar mengunci di posisi 0°.
- Tekan kembali tombol pengunci (13) ke bawah.

Sudut mitre standar 45°, 33,9° dan 22,5°:

- Putar pembatas kiri atau kanan (41) hingga sudut mitre vertikal standar yang diinginkan terkunci pada tanda panah.
- Gerakkan lengan perkakas ke kiri hingga maksimal.
  atau
  Putar kenop pengaturan (21) sedikit ke kiri dan gerakkan lengan perkakas pada gagang (5) ke kanan hingga maksimal.
- Tekan kembali tombol pengunci (13) ke bawah.