# Основные настройки – контроль и коррекция

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (29) до насечки (15) 0°. Рычаг должен отчетливо войти в зацепление с насечкой.
- Потяните кнопку фиксации (13) вверх.
- Поверните головку для настройки угла распила (21) немного влево и переместите кронштейн рабочего инструмента из положения справа в положение 0° так, чтобы он отчетливо зафиксировался в положении 0°.
- Снова нажмите кнопку фиксации (13) вниз.

### Контроль (см. рис. T1)

- Установите угольник (62) углом 90° заподлицо с пильным диском (49) между пильным столом (29) и пильным диском на пильный стол (29).

Плечо угольника по всей длине должно быть заподлицо с пильным диском (49).

### Настройка (см. рис. T2)

- Отпустите контргайку упорного винта (63) с помощью обычного накидного или рожкового ключа.
- Вкручивайте или выкручивайте упорный винт (63) до тех пор, пока плечо угольника (62) по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.
- Снова нажмите кнопку фиксации (13) вниз.
- После этого опять туго затяните контргайку упорного винта (63).

Если после настройки указатель угла (55) не располагается в одну линию с насечкой 0° на шкале (56), выкручивайте винт (65) с помощью обычной крестообразной отвертки и выровняйте указатель угла по отметке 0° (см. рис. W).

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (29) до насечки (15) 0°. Рычаг должен отчетливо войти в зацепление с насечкой.
- Снимите правую регулируемую упорную планку (19).
- Поворачивайте правый упор (41) до тех пор, пока стандартный угол распила 45° не войдет в зацепление на стрелке.
- Потяните кнопку фиксации (13) вверх.
- Поверните головку для настройки угла распила (21) влево и за ручку (5) переместите кронштейн рабочего инструмента до упора вправо.

### Контроль (см. рис. U1)

- Установите угольник (62) углом 45° заподлицо с пильным диском (49) между пильным столом (29) и правой стороной пильного диска на пильный стол .

Плечо угольника по всей длине должно быть заподлицо с пильным диском (49).

### Настройка (см. рис. U2)

- Отпустите контргайку упорного винта (40) с помощью обычного накидного или рожкового ключа.
- Вкручивайте или выкручивайте упорный винт (40) до тех пор, пока плечо угольника (62) по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.
- Снова нажмите кнопку фиксации (13) вниз.
- После этого опять туго затяните контргайку упорного винта (40).

Если после настройки индикатор угла (55) не будет совпадать с насечкой 45° на шкале (56), проверьте сначала еще раз настройку для вертикального угла распила 0° и индикатор угла. Затем повторите настройку для вертикального угла распила 45°.

##

- Приведите электроинструмент в положение для транспортировки.
- Отпустите ручку-фиксатор (12), если она затянута.
- Нажмите кнопку фиксации (11) вниз и поверните пильный стол (29) до насечки (15) 0°.
- Отпустите кнопку фиксации (11). Пильный стол должен отчетливо войти в зацепление на насечке.
- Снимите регулируемые упорные планки (19).

### Контроль (см. рис. V1)

- Положите угольник (62) углом 90° заподлицо с пильным диском (49) между упорной планкой (18) и пильным диском на пильный стол (29).

Плечо угольника по всей длине должно быть заподлицо с упорной планкой.

### Настройка (см. рис. V2)

- Затяните все винты с внутренним шестигранником (64) с помощью входящего в комплект поставки ключа-шестигранника (24).
- Поверните упорную планку (18) так, чтобы угольник по всей длине был с ней заподлицо.
- Туго затяните винты.

##

- Потяните кнопку фиксации (13) вверх.
- Поверните головку для настройки угла распила (21) немного влево и переместите кронштейн рабочего инструмента из положения справа в положение 0° так, чтобы он отчетливо зафиксировался в положении 0°.
- Снова нажмите кнопку фиксации (13) вниз.

### Контроль

Указатель угла распила (55) должен находиться на одной линии с отметкой «0°» на шкале (56).

### Настройка

- Отпустите винт (65) крестовой отверткой и центрируйте индикатор угла по отметке «0°».
- Плотно затяните винт.

##

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Поверните пильный стол (29) до насечки (15) 0°. Рычаг должен отчетливо войти в зацепление на насечке.

### Контроль

Указатель угла распила (14) должен находиться в одну линию с отметкой 0° на шкале (30).

### Настройка

- Отпустите винт (66) крестовидной отверткой и выровняйте индикатор угла по отметке 0°.
- Крепко затяните винт.