# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama elektrilise tööriista tüübisildil märgitud pingele.

- Pingutage enne saagimist lukustuspide (12) ja vajutage fikseerimisnupp (13) alla. Vastasel korral võib saeleht töödeldavas detailis kinni kiiluda.

## Sisselülitamine (vt jn L)

- Elektrilise tööriista kasutusele võtmiseks vajutage kõigepealt sisselülitustõkist (6). Seejärel vajutage sisse-/väljalüliti (35) lõpuni ja hoidke surutult.

Suunis: Ohutuspõhjustel ei saa sisse-/väljalülitit (35) lukustada, vaid see peab töö ajal pidevalt surutuks jääma.

## Väljalülitamine

- Väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (35).