# 設定垂直斜鋸角

垂直斜鋸角的調整範圍介於 45°（左側）和 45°（右側）之間。

在 0°、22.5°、33.9° 和 45° 等角度上設有擋塊，可讓您快速而精準地調整至常用的垂直斜鋸角。

##

- 拆除左側可調式止動滑軌 (19)。
- 旋轉左側擋塊 (41)，直到垂直方向的基本斜鋸角 45° 卡在箭頭標記上。
  這樣就可以使用整個左側翻轉範圍。
- 將鎖止按鈕 (13) 往上拉。
- 從把手 (5) 處將機臂往左翻轉，直到角度指示器 指在所需垂直斜鋸角上。
- 讓機臂保持在這個位置上，然後將鎖止按鈕 (13) 重新往下按。

##

- 拆除右側可調式止動滑軌 (19)。
- 旋轉右側擋塊 (41)，直到垂直方向的基本斜鋸角 45° 卡在箭頭標記上。
  這樣就可以使用整個右側翻轉範圍。
- 將鎖止按鈕 (13) 往上拉。
- 將調整鈕 (21) 略微往左轉，從把手 (5) 處將機臂往右翻轉，直到角度指示器 指在所需垂直斜鋸角上。
- 讓機臂保持在這個位置上，然後將鎖止按鈕 (13) 重新往下按。

##

- 拆除左 / 右側可調式止動滑軌 (19)。
- 將鎖止按鈕 (13) 往上拉。

基本斜鋸角 0°：

- 將調整鈕 (21) 略微往左轉，將機臂從右側翻轉至 0° 位置，直到聽到卡入 0° 位置的聲音。
- 將鎖止按鈕 (13) 重新往下按。

基本斜鋸角 45°、33.9° 和 22.5°：

- 旋轉左側或右側擋塊 (41)，直到垂直方向的基本斜鋸角卡在箭頭標記上。
- 將機臂往左翻轉到底。
  或者
  將調整鈕 (21) 略微往左轉，從把手 (5) 處將機臂往右翻轉到底。
- 將鎖止按鈕 (13) 重新往下按。