# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica.

- Antes de aserrar, apriete firmemente el mango de bloqueo (12) y pulse la tecla de bloqueo (13) hacia abajo. De lo contrario podría llegar a ladearse la hoja de sierra en la pieza de trabajo.

## Conexión (ver figura L)

- Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica presione primero el bloqueo de conexión (6). A continuación presione completamente el interruptor de conexión/desconexión (35) y manténgalo presionado.

Indicación: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear el interruptor de conexión/desconexión (35), sino debe mantenerse pulsado permanentemente durante el servicio.

## Desconexión

- Para apagarla, suelte el interruptor de conexión/desconexión (35).