# Põhiseadete kontrollimine ja seadmine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.
Selleks on vaja kogemusi ja vastavaid eritööriistu.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelauda (29) sälguni (15) 0°. Hoob peab sälgus tuntavalt fikseeruma.
- Tõmmake fikseerimisnupp (13) üles.
- Pöörake seadenuppu (21) veidi vasakule ja pöörake tööriista hoob paremalt üle 0°-asendi, kuni ta kuuldavalt 0°-asendis fikseerub.
- Vajutage fikseerimisnupp (13) jälle alla.

### Kontrollimine (vt jn T1)

- Asetage nurgik (62) 90° nurgaga saekettaga (49) ühetasa saelaua (29) ja saeketta vahele saelauale (29).

Nurgiku haar peab olema saekettaga (49) kogu pikkuses ühetasa.

### Seadmine (vaata joonist T2)

- Päästke piirdekruvi (63) kontramutter standardse silmus- või lehtvõtmega lahti.
- Pöörake piirdekruvi (63) sisse või välja, kuni nurgiku haar (62) on kogu pikkuses saelehega ühel joonel.
- Vajutage fikseerimisnupp (13) jälle alla.
- Seejärel keerake piirdekruvi (63) kontramutter uuesti kinni.

Kui nurganäidik (55) ei ole seadmise järel ühel joonel skaala (56) 0°-märgistusega, päästke kruvi (65) tavalise ristpeakruvikeerajaga lahti ja joondage nurganäidik 0°-märgistusega (vaata joonist W).

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelauda (29) sälguni (15) 0°. Hoob peab sälgus tuntavalt fikseeruma.
- Eemaldage parempoolne reguleeritav tugirööbas (19).
- Pöörake paremat piirikut (41), kuni standardne kaldenurk 45° noolemärgistuse juures fikseerub.
- Tõmmake fikseerimisnupp (13) üles.
- Pöörake seadenuppu (21) vasakule ja pöörake tööriista haara käepidemest (5) kuni toeni paremale.

### Kontrollimine (vaata joonist U1)

- Asetage nurgik (62) 45°-nurgaga ühele joonele saelehega (49) saelaua (29) ja saelehe vahele saelaua paremale poolele.

Nurgiku haar peab olema saelehega (49) kogu pikkuses ühel joonel.

### Seadmine (vaata joonist U2)

- Päästke piirdekruvi (40) kontramutter standardse silmus- või lehtvõtmega lahti.
- Pöörake piirdekruvi (40) sisse või välja, kuni nurgiku (62) haar on kogu pikkuses saelehega ühel joonel.
- Vajutage fikseerimisnupp (13) jälle alla.
- Seejärel keerake piirdekruvi (40) kontramutter uuesti kinni.

Kui nurganäidik (55) ei ole pärast seadmist skaala (56) 45°-märgistusega ühel joonel, kontrollige kõigepealt uuesti vertikaalse kaldenurga 0° seadet ja nurganäidikut. Seejärel korrake 45° vertikaalse kaldenurga seadmist.

##

- Viige elektriline tööriist transpordiasendisse.
- Vabastage lukustuspide (12), kui see on pingutatud.
- Vajutage lukustusnupp (11) ja pöörake saelauda (29) kuni sälguni (15) 0°.
- Vabastage seejärel lukustusnupp (11). Saelaud peab sälgus tuntavalt fikseeruma.
- Eemaldage reguleeritavad tugirööpad (19).

### Kontrollimine (vt jn V1)

- Asetage nurgik (62) 90° nurgaga saekettaga (49) ühetasa tugirööpa (18) ja saeketta vahele saelauale (29).

Nurgiku haar peab olema tugirööpaga kogu pikkuses ühetasa.

### Seadmine (vt jn V2)

- Keerake kõik sisekuuskantpeakruvid (64) kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (24) lahti.
- Keerake tugirööbast (18), kuni nurgik on kogu pikkuses ühetasa.
- Keerake kruvid uuesti kinni.

##

- Tõmmake fikseerimisnupp (13) üles.
- Pöörake seadenuppu (21) veidi vasakule ja pöörake tööriista hoob paremalt üle 0°-asendi, kuni ta kuuldavalt 0°-asendis fikseerub.
- Vajutage fikseerimisnupp (13) jälle alla.

### Kontrollimine

Nurganäidik (55) peab olema kohakuti 0°-märgistusega skaalal (56).

### Seadmine

- Vabastage kruvi (65) ristsoonkruvikeerajaga ja joondage nurganäidik piki 0°-märgistust.
- Pingutage kruvi uuesti.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelaud (29) sälguni (15) 0°. Hoob peab sälgus tuntavalt fikseeruma.

### Kontrollimine

Nurganäidik (14) peab olema kohakuti 0°-märgistusega skaalal (30).

### Seadmine

- Vabastage kruvi (66) ristsoonkruvikeerajaga ja joondage nurganäidik 0°-märgistusega.
- Keerake kruvi uuesti kinni.