# Taşıma emniyeti (bakınız Resim E)

Taşıma emniyeti (25) elektrikli el aletini farklı çalışma yerlerine taşırken size rahatlık sağlar.

## Taşıma emniyetinin açılması (çalışma konumu)

- Tutamaktaki alet kolunu (5) biraz aşağı indirin ve taşıma emniyeti (25) üzerindeki yükü kaldırın.
- Taşıma emniyetini (25) sonuna kadar dışarı çekin.
- Alet kolunu yavaşça yukarı kaldırın.

## Elektrikli el aletinin emniyete alınması (taşıma pozisyonu)

- Sabitleme vidasını (1), çekme donanımını (2) sıktığı takdirde gevşetin. Alet kolunu sonuna kadar öne çekin ve çekme donanımını kilitlemek üzere sabitleme vidalarını tekrar sıkın.
- Ayar vidasını (23) sonuna kadar yukarı vidalayın.
- Testere tezgahını (29) kilitlemek için sabitleme topuzunu (12) sıkın.
- Alet kolunu tutamaktan (5) tutarak, taşıma emniyeti (25) sonuna kadar içe doğru bastırılabilinceye kadar arkaya çevirin.

Alet kolu taşıma işlemi için güvenli biçimde kilitlenir.