# Výměna pilového kotouče (viz obrázek D1−D4)

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. Při kontaktu s pilovým kotoučem existuje nebezpečí poranění.

Používejte pouze pilové kotouče, jejichž maximální dovolená rychlost je vyšší než počet volnoběžných otáček elektronářadí.

Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a jsou vyzkoušené podle EN 847‑1 a příslušně označené.

Používejte pouze takové pilové kotouče, které jsou doporučené výrobcem tohoto elektrického nářadí a jsou vhodné pro materiál, který chcete řezat. Zabráníte tak přehřívání zubů kotouče při řezání.

## Demontáž pilového kotouče

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Otočte kyvný ochranný kryt (8) dozadu a držte ho v této poloze.
- Otáčejte šroubem s vnitřním šestihranem (47) pomocí klíče na vnitřní šestihran (8 mm) (24) a současně stiskněte aretaci vřetena (33), až zaskočí.
- Podržte aretaci vřetena (33) stisknutou a šroub (47) vyšroubujte ve směru hodinových ručiček ven (levý závit!).
- Sejměte upínací přírubu (48).
- Sejměte pilový kotouč (49).
- Kyvný ochranný kryt pomalu uveďte opět dolů.

## Montáž pilového kotouče

- Při namontování dbejte na to, aby směr břitů zubů (směr šipky na pilovém kotouči) souhlasil se směrem šipky na ochranném krytu!

Je‑li to nutné, očistěte před namontováním všechny montované díly.

- Otočte kyvný ochranný kryt (8) dozadu a držte ho v této poloze.
- Nasaďte nový pilový kotouč na vnitřní upínací přírubu (50).

- Nasaďte upínací přírubu (48) a šroub s vnitřním šestihranem (47). Stiskněte aretaci vřetena (33), až zaskočí, a utáhněte šroub s vnitřním šestihranem proti směru hodinových ručiček.
- Kyvný ochranný kryt pomalu uveďte opět dolů.