# การดูดฝุ่น/ขี้เลื่อย

ฝุ่น‌ที่‌ได้จาก‌วัสดุ เช่น เคลือบผิว‌ที่มี‌สาร‌ตะกั่ว ไม้‌บาง‌ประเภท แร่ธาตุ และ‌โลหะ อาจ‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง
ฝุ่น‌บาง‌ประเภท เช่น ฝุ่น‌ไม้โอ๊ก หรือ‌ไม้บีช นับเป็น‌สาร‌ที่‌ทำให้‌เกิด‌มะเร็ง โดยเฉพาะ‌อย่างยิ่ง‌เมื่อ‌ผสมกับ‌สาร‌เติมแต่ง‌เพื่อ‌บำบัด‌ไม้ (โครเมต ผลิตภัณฑ์‌รักษา‌เนื้อไม้) สำหรับ‌วัสดุ‌ที่‌‌มี‌แอสเบสทอส‌ต้อง‌ให้‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ทำงาน‌เท่านั้น

- ใช้‌ระบบ‌ดูดฝุ่น‌ออก‌ที่‌เหมาะสม‌กับ‌ประเภท‌วัสดุ มาก‌เท่าที่‌จะ‌ทำได้
- จัด‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌มี‌การระบาย‌อากาศ‌ที่ดี
- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌หน้ากาก‌ป้องกัน‌การติดเชื้อ‌ที่มี‌ระดับ-‌ไส้กรอง P2

ปฏิบัติ‌ตาม‌กฎ‌ข้อ‌บังคับ‌สำคัญ‌อื่นๆ ที่‌เกี่ยวกับ‌วัสดุ‌ชิ้นงาน ที่‌บังคับ‌ใช้‌ใน‌ประเทศ‌ของ‌ท่าน

- ป้องกัน‌การสะสม‌ของ‌ฝุ่น‌ใน‌สถานที่‌ทำงาน ฝุ่น‌สามารถ‌ลุกไหม้‌อย่าง‌ง่ายดาย

อุปกรณ์‌‌ดูดฝุ่น/‌ขี้เลื่อย‌อาจ‌อุดตัน‌ด้วย‌ฝุ่น ขี้เลื่อย หรือ‌สะเก็ด‌ชิ้นงาน

- ปิดสวิทช์‌เครื่อง และ‌ดึง‌ปลั๊กไฟฟ้า‌ออกจาก‌เต้าเสียบ
- รอจนใบเลื่อยหยุดสนิท
- หา‌สาเหตุ‌ของ‌การอุดตัน‌และ‌ทำการ‌แก้ไข

## การดูดฝุ่นในตัว (ดูภาพประกอบ C)

เพื่อความสะดวกในการเก็บเศษผง ให้ใช้ถุงเก็บเศษผง (46) (อุปกรณ์เสริม)

- สวมถุง‌เก็บ‌ผง (46) เข้ากับช่องพ่นขี้เลื่อย (37)

ถุง‌เก็บผง‌ต้อง‌ไม่‌‌สัมผัส‌กับ‌ชิ้นส่วน‌ของ‌เครื่องมือ‌ที่‌เคลื่อนไหว‌ได้ขณะทำการเลื่อย

ถ่าย‌ถุง‌เก็บผง‌อย่าง‌ทัน‌ท่วงที‌เสมอ

- ตรวจสอบและทำความสะอาดถุงเก็บผงทุกครั้งหลังใช้งาน

- เมื่อ‌ต้องการ‌เลื่อย‌อะลูมิเนียม ให้‌ถอด‌ถุง‌เก็บ‌ผง‌ออก‌เพื่อ‌หลีกเลี่ยง‌อันตราย‌จาก‌ไฟไหม้

## การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก

สำหรับการดูดฝุ่นออก ท่านสามารถเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่น (Ø 35 มม.) เข้ากับช่องพ่นขี้เลื่อย (37) ได้เช่นกัน

เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌ต้องมี‌ลักษณะ‌การใช้งาน‌ที่‌เหมาะกับ‌ประเภท‌วัสดุ‌ชิ้นงาน

ในกรณี‌ดูดฝุ่น‌แห้ง‌ที่‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ‌อย่างยิ่ง‌หรือ‌อาจ‌ก่อ‌ให้เกิด‌มะเร็ง‌ได้ ให้ใช้‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌พิเศษ