# Подготовка эксплуатации

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

##

Длинные и тяжелые заготовки нужно подпереть или подложить что-нибудь под них.

Пильный стол можно удлинять влево и вправо с помощью удлинительных элементов (16).

- Отпустите зажимной винт (42).
- Выдвиньте удлинитель стола (16) наружу на необходимую длину.
- Для фиксации удлинителя стола снова затяните зажимной винт (42).

Универсальная система переустановки опор для заготовок (17) обеспечивает множество вариантов удлинения или расширения рабочей зоны.

- При необходимости вставьте опору для заготовок (17) в крепления (44) на электроинструменте или в крепления (45) второй опоры для заготовок.

- Не переносите электроинструмент за опоры для заготовок.
  При транспортировке электроинструмента используйте только транспортировочные приспособления.

##

При распиливании под вертикальными углами нужно снять левую или правую регулируемую упорную планку (19).

- Открутите барашковые винты (38).
- Снимите регулируемую упорную планку (19).

После распиливания под вертикальными углами установите регулируемую упорную планку (19) обратно и затяните барашковые винты (38).

##

Для обеспечения оптимальной безопасности труда всегда закрепляйте заготовку.
Не обрабатывайте заготовки, размеры которых недостаточны для крепления.

### Вертикальная фиксация

- Крепко прижмите заготовку к упорным планкам (18) и (19).
- Вставьте прилагающуюся струбцину (20) в одно из предусмотренных для нее отверстий (39).
- Отпустите барашковый винт (51) и подгоните струбцину под заготовку. Крепко затяните барашковый винт.
- Туго затяните резьбовой стержень (52), закрепив таким образом заготовку.

### Горизонтальное фиксирование

- Выкрутите барашковый винт (53) и разведите струбцину.
- Вставьте «укороченную» струбцину (20) с цапфой (54) в одно из предусмотренных для нее отверстий (28).
- Крепко прижмите заготовку к пильному столу (29).
- Туго затяните резьбовой стержень (52), закрепив таким образом заготовку.

### Снятие крепления детали

- Чтобы раскрыть струбцину, поворачивайте винт струбцины (52) против часовой стрелки.