# Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado numa faixa de 45° (lado esquerdo) até 45° (lado direito).

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria verticais usados frequentemente, existem limitadores para os ângulos de 0°, 22,5°, 33,9° e 45°.

##

- Remova o carril limitador ajustável esquerdo (19).
- Rode o batente esquerdo (41), até o ângulo de meia-esquadria padrão vertical de 45° engatar na seta de marcação.
  Com isto, está disponível a completa área de deslocamento esquerda.
- Puxe a tecla de bloqueio (13) para cima.
- Rode o braço da ferramenta no punho (5) para a esquerda, até que o indicador de ângulo indique o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Mantenha o braço da ferramenta nesta posição e pressione a tecla de bloqueio (13) novamente para baixo.

##

- Remova o carril limitador ajustável direito (19).
- Rode o batente direito (41), até o ângulo de meia-esquadria padrão vertical de 45° engatar na seta de marcação.
  Com isto, está disponível a completa área de deslocamento direita.
- Puxe a tecla de bloqueio (13) para cima.
- Rode o botão de regulação (21) ligeiramente para a esquerda e oscile o braço da ferramenta no punho (5) para a direita, até que o indicador de ângulo indique o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Mantenha o braço da ferramenta nesta posição e pressione a tecla de bloqueio (13) novamente para baixo.

##

- Remova o carril limitador ajustável direito/esquerdo (19).
- Puxe a tecla de bloqueio (13) para cima.

Ângulo de meia-esquadria padrão 0°:

- Rode o botão de regulação (21) ligeiramente para a esquerda e oscile o braço da ferramenta da direita sobre a posição 0°, até o mesmo engatar de forma audível na posição 0°.
- Volte a pressionar a tecla de bloqueio (13) para baixo.

Ângulos de meia-esquadria padrão de 45°, 33,9° e 22,5°:

- Rode o batente esquerdo ou direito (41), até que a meia-esquadria padrão vertical desejada engate na marcação da seta.
- Oscile o braço da ferramenta até ao batente para a esquerda.
  ou
  Rode o botão de regulação (21) ligeiramente para a esquerda e oscile o braço da ferramenta o punho (5) até ao batente para a direita.
- Volte a pressionar a tecla de bloqueio (13) para baixo.