# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

- Dra åt låsknappen (12) och tryck låsknappen (13) neråt. I annat fall finns risk för att sågklingan snedställs i arbetsstycket.

## Sätta på (se bild L)

- För att slå på elverktyget, tryck först på startspärren (6). Tryck därefter på på-/av-strömbrytaren (35) och håll den intryckt.

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare på-/av-knapp (35) inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.

## Stänga av

- För att stänga av, släpp på-/av-knappen (35) igen.