# علایم

## اروپا

علایم و نماد های زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار برقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علایم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسپارید. تفسیر صحیح این علایم به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بدهید.

علایم و مفهوم آنها
| پرتو لیزر به پرتوی لیزر خیره نشوید محصول لیزر کلاس 2 مخصوص مصرف کننده EN 50689:2021
| هنگامی که ابزار برقی در حال کار است، دست های خود را در محدوده اره قرار ندهید. در صورت تماس با تیغه اره، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.
| از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.
| از عینك ایمنی استفاده كنید.
| از گوشی ایمنی استفاده کنید. صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.
| محدوده خطر! در صورت امکان دست ها، انگشتان یا بازوهای خود را از این محدوده دور نگه دارید.
| برای تنظیم زاویه مورب عمودی دلخواه، بازوی ابزار باید بتواند آزادانه حرکت کند. دکمه قفل کننده به بالا کشیده شود: زاویه مورب عمودی قابل تنظیم است. دکمه قفل کننده به پایین فشار داده شود: زاویه مورب عمودی تنظیم شده، در همان حالت باقی می ماند.
| به ابعاد تیغه اره توجه کنید. قطر سوراخ باید بدون لقی با محور دستگاه مطابق باشد. چنانچه استفاده از قطعات تبدیل ضروری است، دقت کنید که ابعاد قطعه تبدیل با ضخامت تیغه اره و قطر سوراخ تیغه اره و همچنین قطر محور دستگاه متناسب باشد. در صورت امکان، از قطعه تبدیل ارسالی همراه با تیغه اره استفاده کنید. قطر تیغه اره باید با مقدار ذکر شده روی علامت تطابق داشته باشد.
| هنگام اره کردن زوایای مورب عمودی، باید خط کش راهنمای قابل تنظیم سمت چپ یا راست جدا شوند.

## آسیا/افریقا

علایم و نماد های زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار برقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علایم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسپارید. تفسیر صحیح این علایم به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بدهید.

علایم و مفهوم آنها
| پرتو لیزر به پرتو لیزر نگاه نکنید لیزر کلاس 2
| هنگامی که ابزار برقی در حال کار است، دست های خود را در محدوده اره قرار ندهید. در صورت تماس با تیغه اره، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.
| از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.
| از عینك ایمنی استفاده كنید.
| از گوشی ایمنی استفاده کنید. صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.
| محدوده خطر! در صورت امکان دست ها، انگشتان یا بازوهای خود را از این محدوده دور نگه دارید.
| برای تنظیم زاویه مورب عمودی دلخواه، بازوی ابزار باید بتواند آزادانه حرکت کند. دکمه قفل کننده به بالا کشیده شود: زاویه مورب عمودی قابل تنظیم است. دکمه قفل کننده به پایین فشار داده شود: زاویه مورب عمودی تنظیم شده، در همان حالت باقی می ماند.
| به ابعاد تیغه اره توجه کنید. قطر سوراخ باید بدون لقی با محور دستگاه مطابق باشد. چنانچه استفاده از قطعات تبدیل ضروری است، دقت کنید که ابعاد قطعه تبدیل با ضخامت تیغه اره و قطر سوراخ تیغه اره و همچنین قطر محور دستگاه متناسب باشد. در صورت امکان، از قطعه تبدیل ارسالی همراه با تیغه اره استفاده کنید. قطر تیغه اره باید با مقدار ذکر شده روی علامت تطابق داشته باشد.
| هنگام اره کردن زوایای مورب عمودی، باید خط کش راهنمای قابل تنظیم سمت چپ یا راست جدا شوند.