# Réglage d’angles d’onglet (dans le plan horizontal)

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.

## Réglage d’angles d’onglet standard (dans le plan horizontal) (voir figure J)

Pour permettre le réglage rapide et précis des angles d'onglet horizontaux les plus fréquemment utilisés des encoches sont pratiquées sur la table de sciage (15) :

Vers la gauche | Vers la droite
--- | ---
0°
45° ; 22,5° ; 15° | 15° ; 22,5° ; 45°

- Desserrez la poignée de blocage (12) (au cas où celui-ci serait serré).
- Poussez la touche de blocage (11) vers le bas. En agissant sur la poignée de blocage, tournez la table de sciage (29) vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (14) indique l’angle d’onglet souhaité.
- Relâchez la touche de blocage (11). La table de sciage doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.
- Resserrez la poignée de blocage (12).

## Réglage d’angles d’onglet quelconques (coupes dans plan horizontal)

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles d’onglet de 47° (côté gauche) à 52° (côté droit).

- Desserrez la poignée de blocage (12) (au cas où celui-ci serait serré).
- Poussez la touche de blocage (11) vers le bas. En agissant sur la poignée de blocage, tournez la table de sciage (29) vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (14) indique l’angle d’onglet souhaité.
- Relâchez la touche de blocage (11).
- Resserrez la poignée de blocage (12).