# Réglage d’angles d’inclinaison pour coupes biaises

Il est possible de régler des angles d’inclinaison de 45° (vers la gauche) à 45° (vers la droite).

La table de sciage comporte des butées permettant de sélectionner rapidement et avec précision les angles d’inclinaison les plus souvent utilisés (0°, 22,5°, 33,9° et 45°).

##

- Retirez la butée réglable de gauche (19).
- Faites pivoter la butée de gauche (41) jusqu’à ce que l’angle d’inclinaison standard de 45° s’enclenche au niveau de la flèche de marquage.
  La plage de pivotement vers la gauche complète est alors à disposition.
- Tirez la touche de blocage (13) vers le haut.
- En agissant sur la poignée (5), basculez le bras d’outil vers la gauche jusqu’à ce que l’indicateur d’angle indique l’angle d’inclinaison souhaité.
- Maintenez le bras d’outil dans cette position et repoussez la touche de blocage (13) vers le bas.

##

- Retirez la butée réglable de droite. (19)
- Faites pivoter la butée de droite (41) jusqu’à ce que l’angle d’inclinaison standard de 45° s’enclenche au niveau de la flèche de marquage.
  La plage de pivotement vers la droite complète est alors à disposition.
- Tirez la touche de blocage (13) vers le haut.
- Tournez quelque peu le bouton de réglage(21) vers la gauche. En agissant sur la poignée (5), basculez le bras d’outil vers la droite jusqu’à ce que l’indicateur d’angle indique l’angle d’inclinaison souhaité.
- Maintenez le bras d’outil dans cette position et repoussez la touche de blocage (13) vers le bas.

##

- Retirez la butée réglable de gauche/droite (19).
- Tirez la touche de blocage (13) vers le haut.

Angle d’inclinaison standard de 0° :

- Tournez légèrement le bouton de réglage (21) vers la gauche et basculez le bras d’outil vers la droite au-dessus de la position 0°, jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible dans la position 0°.
- Repoussez la touche de blocage (13) vers le bas.

Angles d’inclinaison standards de 45°, 33,9° et 22,5° :

- Faites pivoter la butée de gauche ou de droite (41) jusqu’à ce que l’angle d’inclinaison standard souhaité s’enclenche au niveau de la flèche de repérage.
- Basculez le bras d’outil jusqu’en butée vers la gauche.
  ou bien
  Tournez quelque peu le bouton de réglage (21) vers la gauche. En agissant sur la poignée (5), basculez le bras d’outil jusqu’en butée vers la droite.
- Repoussez la touche de blocage (13) vers le bas.