# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

- Prima di eseguire il taglio, stringere saldamente il pomello di fissaggio (12) e premere il pulsante di bloccaggio (13) verso il basso. In caso contrario la lama può assumere angolature involontarie nel pezzo in lavorazione.

## Accensione (vedere fig. L)

- Per accendere l’elettroutensile premere dapprima il dispositivo di blocco (6). Premere quindi completamente l’interruttore di avvio/arresto (35) e mantenerlo premuto.

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di avvio/arresto (35) non può essere bloccato, dovendo invece restare costantemente premuto durante il funzionamento.

## Spegnimento

- Per spegnere, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (35).