# Provera osnovnih podešavanja i podešavanje

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Okrenite sto za testerisanje (29) do ureza (15) za 0°. Poluga mora osetno uleći u urez.
- Povucite taster za blokadu (13) nagore.
- Okrenite dugme za podešavanje (21) malo nalevo i zakrećite ručicu alata zdesna preko položaja 0°, sve dok zvučno ne ulegne u položaju 0°.
- Ponovo pritisnite taster za blokadu (13) ponovo nadole.

### Provera (videti sliku T1)

- Postavite trougao (62) sa uglom od 90° u ravni sa listom testere (49) između stola za testerisanje (29) i lista testere na stolu za testerisanje (29).

Krak trougla mora da bude u ravni sa listom testere (49) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku T2)

- Otpustite kontra navrtku graničnog zavrtnja (63) pomoću standardnog okastog ili viljuškastog ključa.
- Okrećite granični zavrtanj (63) ka unutra ili ka spolja dok ručica trougla (62) ne bude celom dužinom u ravni sa listom testere.
- Ponovo pritisnite taster za blokadu (13) ponovo nadole.
- Zatim ponovo pritegnite kontra navrtku graničnog zavrtnja (63).

Ako uglomer (55) posle podešavanja nije u ravni sa oznakom 0° skale (56), otpustite zavrtanj (65) pomoću standardnog krstastog odvrtača i poravnajte uglomer duž oznake za 0° (videti sliku W).

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Okrenite sto za testerisanje (29) do ureza (15) za 0°. Poluga mora osetno uleći u urez.
- Uklonite desnu podesivu graničnu šinu (19).
- Desni graničnik (41) obrćite sve dok standardni ugao iskošenja 45° ne ulegne na marker sa strelicom.
- Povucite taster za blokadu (13) nagore.
- Okrenite dugme za podešavanje (21) nalevo i zakrećite ručicu alata pomoću ručke (5) nadesno do graničnika.

### Provera (videti sliku U1)

- Postavite trougao (62) sa uglom od 45° u ravni sa listom testere (49) između stola za testerisanje (29) i lista testere desno na stolu za testerisanje.

Krak trougla mora da bude u ravni sa listom testere (49) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku U2)

- Otpustite kontra navrtku graničnog zavrtnja (40) pomoću standardnog okastog ili viljuškastog ključa.
- Okrećite granični zavrtanj (40) ka unutra ili ka spolja dok ručica trougla (62) ne bude celom dužinom u ravni sa listom testere.
- Ponovo pritisnite taster za blokadu (13) ponovo nadole.
- Zatim ponovo pritegnite kontra navrtku graničnog zavrtnja (40).

Ako uglomer (55) nakon podešavanja ne stoji u ravni sa oznakom od 45° na skali (56), najpre još jednom proverite podešavanje za 0° za vertikalni ugao iskošenja i uglomer. Zatim ponovite podešavanje vertikalnog ugla iskošenja od 45°.

##

- Postavite električni alat u transportni položaj.
- Otpustite točkić za fiksiranje (12), ako je zavrnut.
- Pritisnite taster za blokadu (11) nadole i okrenite sto za testerisanje (29) do ureza (15) za 0°.
- Ponovo otpustite taster za blokadu (11). Sto za testerisanje mora osetno uleći u urez.
- Uklonite podesive granične šine (19).

### Provera (videti sliku V1)

- Postavite trougao (62) sa uglom od 90° u ravni sa listom testere (49) između granične šine (18) i lista testere na stolu za testerisanje (29).

Krak trougla mora da bude u ravni sa graničnom šinom na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku V2)

- Otpustite sve šestougaone zavrtnje (64) pomoću isporučenog šestougaonog ključa (24).
- Okrećite graničnu šinu (18) sve dok trougao nije spojen po čitavoj dužini.
- Ponovo pritegnite zavrtnje.

##

- Povucite taster za blokadu (13) nagore.
- Okrenite dugme za podešavanje (21) malo nalevo i zakrećite ručicu alata zdesna preko položaja 0°, sve dok zvučno ne ulegne u položaju 0°.
- Ponovo pritisnite taster za blokadu (13) ponovo nadole.

### Provera

Ugaoni pokazivač (55) mora da bude u liniji sa oznakom za 0° na skali (56).

### Podešavanje

- Otpustite zavrtanj (65) pomoću krstastog odvrtača i pokazivač ugla usmerite duž oznake 0°.
- Ponovo stegnite zavrtanj.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Okrenite sto za testerisanje (29) do ureza (15) za 0°. Poluga mora osetno uleći u urez.

### Provera

Ugaoni pokazivač (14) mora da bude u liniji sa oznakom za 0° na skali (30).

### Podešavanje

- Otpustite zavrtanj (66) pomoću krstastog odvrtača i pokazivač ugla usmerite duž oznake 0°.
- Ponovo stegnite zavrtanj.