# Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (29) až k zářezu (15) pro 0°. Páčka musí znatelně zaskočit do zářezu.
- Vytáhněte aretační tlačítko (13) nahoru.
- Otočte nastavovací knoflík (21) mírně doleva a natočte rameno nářadí doprava přes polohu 0° tak, aby slyšitelně zaskočilo v poloze 0°.
- Stiskněte aretační tlačítko (13) znovu dolů.

### Kontrola (viz obrázek T1)

- Nastavte trojúhelník (62) 90° úhlem zarovnaně s pilovým kotoučem (49) mezi stůl pily (29) a pilový kotouč na stůl pily (29).

Rameno trojúhelníku musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (49).

### Nastavení (viz obrázek T2)

- Povolte pojistnou matici dorazového šroubu (63) běžným očkovým nebo stranovým klíčem.
- Dorazový šroub (63) zašroubujte nebo vyšroubujte natolik, aby bylo rameno trojúhelníku (62) po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem.
- Stiskněte aretační tlačítko (13) znovu dolů.
- Pak opět dotáhněte pojistnou matici dorazového šroubu (63).

Jestliže není ukazatel úhlu (55) po seřízení v jedné linii se značkou 0° stupnice (56), povolte šroub (65) pomocí běžně dostupného křížového šroubováku a ukazatel úhlu vyrovnejte podél značky 0° (viz obrázek W).

##

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (29) až k zářezu (15) pro 0°. Páčka musí znatelně zaskočit do zářezu.
- Odstraňte pravou nastavitelnou dorazovou lištu (19).
- Otáčejte pravý doraz (41), až u značky šipky zaskočí požadovaný standardní vertikální pokosový úhel 45°.
- Vytáhněte aretační tlačítko (13) nahoru.
- Otočte nastavovací knoflík (21) doleva a natočte rameno nářadí za rukojeť (5) až nadoraz doprava.

### Kontrola (viz obrázek U1)

- Nastavte trojúhelník (62) úhlem 45° zarovnaně s pilovým kotoučem (49) mezi stůl pily (29) a pilový kotouč vpravo na stůl pily.

Rameno trojúhelníku musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (49).

### Nastavení (viz obrázek U2)

- Povolte pojistnou matici dorazového šroubu (40) běžným očkovým nebo stranovým klíčem.
- Dorazový šroub (40) zašroubujte nebo vyšroubujte natolik, aby bylo rameno trojúhelníku (62) po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem.
- Stiskněte aretační tlačítko (13) znovu dolů.
- Pak opět dotáhněte pojistnou matici dorazového šroubu (40).

Jestliže není ukazatel úhlu (55) po seřízení v jedné linii se značkou 45° na stupnici (56), zkontrolujte ještě jednou seřízení 0° pro vertikální pokosový úhel a pro ukazatel úhlu. Potom opakujte seřízení vertikálního pokosového úhlu 45°.

##

- Uveďte elektrické nářadí do přepravní polohy.
- Povolte zajišťovací knoflík (12), pokud je utažený.
- Stiskněte aretační tlačítko (11) dolů a otočte stůl pily (29) až k zářezu (15) pro 0°.
- Znovu uvolněte aretační tlačítko (11). Stůl pily musí citelně zaskočit do zářezu.
- Odstraňte nastavitelné dorazové lišty (19).

### Kontrola (viz obrázek V1)

- Položte trojúhelník (62) 90° úhlem zarovnaně s pilovým kotoučem (49) mezi dorazovou lištu (18) a pilový kotouč na stůl pily (29).

Rameno trojúhelníku musí být po celé délce zarovnané s dorazovou lištou.

### Nastavení (viz obrázek V2)

- Povolte všechny šrouby s vnitřním šestihranem (64) pomocí dodaného klíče na vnitřní šestihran (24).
- Otočte dorazovou lištu (18) tak, aby byl trojúhelník po celé délce zarovnaný.
- Šrouby opět utáhněte.

##

- Vytáhněte aretační tlačítko (13) nahoru.
- Otočte nastavovací knoflík (21) mírně doleva a natočte rameno nářadí doprava přes polohu 0° tak, aby slyšitelně zaskočilo v poloze 0°.
- Stiskněte aretační tlačítko (13) znovu dolů.

### Kontrola

Ukazatel úhlu (55) musí být v jedné přímce se značkou 0° na stupnici (56).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (65) a vyrovnejte ukazatel úhlu podél značky 0°.
- Šroub opět utáhněte.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (29) až k zářezu (15) pro 0°. Páčka musí znatelně zaskočit do zářezu.

### Kontrola

Ukazatel úhlu (14) musí být v jedné přímce se značkou 0° na stupnici (30).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (66) a vyrovnejte ukazatel úhlu podél značky 0°.
- Šroub opět utáhněte.