# Fiksators stiprināšanai transporta stāvoklī (skatīt attēlu E)

Fiksators stiprināšanai transporta stāvoklī (25) atvieglo elektroinstrumenta pārvietošanu no vienas darba vietas uz citu.

## Elektroinstrumenta atbrīvošana (pāreja darba stāvoklī)

- Satveriet darbinstrumenta galvu aiz roktura (5) un nedaudz paspiediet to lejup, lai atbrīvotu fiksatoru (25), kas notur darbinstrumenta galvu transporta stāvoklī.
- Līdz galam pavelciet uz āru fiksatoru stiprināšanai transporta stāvoklī (25).
- Lēni pārvietojiet darbinstrumenta galvu augšup.

## Elektroinstrumenta fiksēšana (pāreja transporta stāvoklī)

- Atskrūvējiet stiprinošo skrūvi (1), , ja tā notur nekustīgi horizontālās pārbīdes ierīci (2). Pavelciet darbinstrumenta galvu līdz galam uz priekšu un tad no jauna pieskrūvējiet stiprinošo skrūvi, fiksējot horizontālās pārbīdes ierīci.
- Atskrūvējiet regulējošo skrūvi (23) līdz galam augšup.
- Lai nostiprinātu zāģēšanas galdu (29) stingri pievelciet fiksējošo rokturi (12).
- Turot darbinstrumenta galvu aiz roktura (5) pārvietojiet to lejup, līdz fiksatoru stiprināšanai transporta stāvoklī (25) kļūst iespējams līdz galam iebīdīt.

Līdz ar to darbinstrumenta galva tiek droši fiksēta transporta stāvoklī.