# Пайдалануға ендіру

- Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.

- Аралау алдында бекіткіш тетікті (12) мықтап тартыңыз және бұғаттау түймесін (13) төмен қарай итеріңіз. Әйтпесе ара төсемі дайындамада қисаюы мүмкін.

## Қосу (L суретін қараңыз)

- Электр құралын қолданысқа енгізу үшін алдымен іске қосылудан қорғайтын құлыпты (6) басыңыз. Содан кейін ажыратқышты (35) толықтай басып, сол күйде ұстап тұрыңыз.

Нұсқау:Қауіпсіздік себебінен қосқыш/өшіргішті (35) құлыптауға болмайды, ол жұмыс істеу кезінде басылған болуы қажет.

## Өшіру

- Өшіру үшін қосқыш/өшіргішті (35) жіберіңіз.