# Ρύθμιση της κάθετης φαλτσογωνιάς

Η κάθετη φαλτσογωνιά μπορεί να ρυθμιστεί σε μια περιοχή από 45° (αριστερή πλευρά) έως 45° (δεξιά πλευρά).

Για τη γρήγορη και την ακριβή ρύθμιση των συχνά χρησιμοποιούμενων φαλτσογωνιών προβλέπονται οδηγοί για τις γωνίες 0°, 22,5°, 33,9° και 45°.

##

- Αφαιρέστε την αριστερή ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (19).
- Γυρίστε τον αριστερό οδηγό (41), ώσπου να ασφαλιστεί η κάθετη στάνταρ φαλτσογωνιά 45° στο μαρκάρισμα του βέλους.
  Με αυτόν τον τρόπο έχετε στη διάθεσή σας ολόκληρη την αριστερή περιοχή ρύθμισης.
- Τραβήξτε το πλήκτρο ακινητοποίησης (13) προς τα πάνω.
- Στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου στη χειρολαβή (5) προς τα αριστερά, μέχρι ο δείκτης γωνίας να δείχνει την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά.
- Κρατήστε τον βραχίονα του εργαλείου σε αυτήν τη θέση και πατήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης (13) ξανά προς τα κάτω.

##

- Αφαιρέστε τη δεξιά ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (19).
- Γυρίστε τον δεξιό οδηγό (41), ώσπου να ασφαλιστεί η κάθετη στάνταρ φαλτσογωνιά 45° στο μαρκάρισμα του βέλους.
  Με αυτόν τον τρόπο έχετε στη διάθεσή σας ολόκληρη τη δεξιά περιοχή ρύθμισης.
- Τραβήξτε το πλήκτρο ακινητοποίησης (13) προς τα πάνω.
- Γυρίστε τον κουμπί ρύθμισης (21) ελαφρά προς τα αριστερά και στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου από τη χειρολαβή (5) προς τα δεξιά, μέχρι ο δείκτης γωνίας να δείξει την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά.
- Κρατήστε τον βραχίονα του εργαλείου σε αυτήν τη θέση και πατήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης (13) ξανά προς τα κάτω.

##

- Αφαιρέστε τη δεξιά/αριστερή ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (19).
- Τραβήξτε το πλήκτρο ακινητοποίησης (13) προς τα πάνω.

Στάνταρ φαλτσογωνιά 0°:

- Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης (21) ελαφρά προς τα αριστερά και στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου από δεξιά πέρα από τη θέση 0°, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση 0° με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Πατήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης (13) ξανά προς τα κάτω.

Στάνταρ φαλτσογωνιά 45°, 33,9° και 22,5°:

- Γυρίστε τον αριστερό ή τον δεξιό οδηγό (41), ώσπου να ασφαλίσει η επιθυμητή κάθετη στάνταρ φαλτσογωνιά στο μαρκάρισμα του βέλους.
- Στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου μέχρι τέρμα προς τα αριστερά.
  ή
  Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης (21) ελαφρά προς τα αριστερά και στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου από τη χειρολαβή (5) μέχρι τέρμα προς τα δεξιά.
- Πατήστε το πλήκτρο ακινητοποίησης (13) ξανά προς τα κάτω.