# Настройка горизонтального угла распила

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.

## Установка стандартного горизонтального угла распила (см. рис. J)

Для быстрой и точной настройки часто используемых горизонтальных углов распила на пильном столе предусмотрены насечки (15):

слева | справа
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Отпустите ручку-фиксатор (12), если она затянута.
- Нажмите кнопку фиксации (11) вниз и поверните пильный стол (29) за ручку-фиксатор влево или вправо так, чтобы указатель угла распила (14) указывал на нужный стандартный горизонтальный угол распила.
- Отпустите кнопку фиксации (11). Пильный стол должен отчетливо войти в зацепление на насечке.
- Затяните ручку-фиксатор (12).

## Настройка произвольного горизонтального угла распила

Горизонтальный угол скоса можно регулировать в диапазоне от 47° (слева) до 52° (справа).

- Отпустите ручку-фиксатор (12), если она затянута.
- Нажмите кнопку фиксации (11) вниз и поверните пильный стол (29) за ручку-фиксатор влево или вправо так, чтобы указатель угла распила (14) указывал на нужный горизонтальный угол распила.
- Отпустите кнопку фиксации (11).
- Затяните ручку-фиксатор (12).