# قفل النقل (انظر الصورة E)

يتيح لك قفل النقل (25) التعامل مع العدة الكهربائية بشكل أسهل عند نقلها إلى أماكن مختلفة.

## فك تأمين العدة الكهربائية (وضع العمل)

- اضغط ذراع العدة من المقبض (5) إلى أسفل بعض الشيء لتخفيف التحميل من على قفل النقل (25).
- اسحب قفل النقل (25) إلى الخارج تماما.
- وجه ذراع العدة إلی الأعلی ببطء.

## تأمين العدة الكهربائية (وضع النقل)

- قم بفك لولب التثبيت (1) إذا كان يقمط تجهيزة السحب (2). اسحب ذراع العدة للأمام تماما، ثم اجذب لولب التثبيت مرة أخرى للخلف لتثبيت تجهيزة السحب.
- اربط لولب الضبط (23) إلى الأعلى تماما.
- قم بشد مقبض التثبيت (12) لتثبيت شفرة المنشار (29).
- حرك ذراع العدة من المقبض (5) إلى أسفل إلى أن يصبح من الممكن ضغط قفل النقل (25) إلى الداخل تماما.

لقد تم تثبيت ذراع العدة الآن للنقل بشكل آمن.