# Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för elverktygets användning. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda elverktyget.

Symboler och deras betydelse
| Laserstrålning Titta inte rakt in i strålen Laserklass 2 EN 50689:2021
| Håll händerna på betryggande avstånd från sågområdet när elverktyget är påkopplat. Kontakt med sågklingan medför risk för personskada.
| Bär dammskyddsmask.
| Bär skyddsglasögon.
| Bär hörselskydd. Risk finns för att buller leder till hörselskada.
| Riskområde! Håll händerna, fingrarna och armarna på betryggande avstånd från detta område.
| Verktygsarmen måste vara fritt rörlig för inställning av valfri vertikal geringsvinkel. Låsknappen har dragits uppåt: Vertikala geringsvinklar kan ställas in. Låsknappen har tryckts ner: Inställd vertikal geringsvinkel hålls.
| Beakta sågklingans dimensioner. Centrumhålet ska passa på verktygsspindeln och vara utan spel. Om en användning av reduceringsstycken är nödvändig är det viktigt att se till att reduceringsdelens mått passar till stambladstjockleken, till sågklingans håldiameter och till verktygsspindelns diameter. Använd om möjligt de reduceringsstycken som medföljer sågklingan. Sågklingans diameter ska motsvara uppgiften på symbolen.
| Vid sågning av vertikala geringsvinklar måste vänster resp. höger justerbara anslagsskena tas bort.