# Тасымалдау кезіндегі қорғаныс (E суретін қараңыз)

Тасымалдау кезіндегі қорғаныс (25) электр құралын әртүрлі жұмыс орындарына тасымалдау кезінде қолайлы пайдалануға көмектеседі.

## Электр құралын қорғауышынан босату (жұмыс күйі)

- Манипуляторды тұтқасында (5) аз төмен басып тасымалдау қорағауышын (25) босатыңыз.
- Тасымалдау қорғағышын (25) толық сыртқа тартыңыз.
- Манипуляторды жай жоғарыға бағыттаңыз.

## Электр құралын қорғауышын орнату (тасымалдау күйі)

- Бекіткіш бұранда (1) тарту аспабын (2) қысса, оны босатыңыз. Манипуляторды толығымен алға тартып тарту аспабын бұғаттау үшін бекіткіш бұраманы қайта бұрап қойыңыз.
- Дәлдеу бұрандасын (23) жоғарыға бұрап қойыңыз.
- Аралау үстелін (29) бұғаттау үшін бекіту басын (12) тартып қойыңыз.
- Манипуляторды тұтқасынан (5) төмен қарай қайырып, тасымалдау сақтағышы (25) толығымен басылуы тиіс.

Манипулятор енді тасымалдауға дайын болып бұғатталған.