# Montaje de componentes

- Saque cuidadosamente del embalaje todas las partes suministradas.
- Retire completamente todo el material de embalaje del aparato y de los accesorios suministrados.

- Para que el montaje de los elementos del aparato le resulte más fácil, deberá cuidar que el aparato se encuentre en la posición de transporte.

## Montaje de las prolongaciones de mesa de corte (ver figura A1)

Para ensanchar adicionalmente la mesa de corte puede montar prolongaciones tanto a la izquierda como a la derecha de la herramienta eléctrica.

- Desenrosque los tornillos de seguridad (43) con un destornillador de estrella de la prolongación de la mesa de corte.
- Incline la herramienta eléctrica.
- Desplace las prolongaciones de la mesa de corte (16) en ambos lados de la herramienta eléctrica hasta el tope en los orificios previstos para ello .
- Como seguro de extracción, atornille de nuevo los tornillos de seguridad (43) en las prolongaciones de la mesa de corte.

## Montaje de los soportes de la pieza de trabajo (ver figura A2)

Los soportes de la pieza de trabajo (17) pueden colocarse a la izquierda, a la derecha o en la parte delantera de la herramienta eléctrica. El sistema enchufable flexible le permite una variedad de opciones de prolongación o ensanchamiento (ver figura G).

- Inserte el soporte de la pieza de trabajo (17) en los alojamientos (44) de la herramienta eléctrica o en los alojamientos (45) del segundo soporte de la pieza, según sea necesario.

- Nunca transporte la herramienta eléctrica por los soportes de la pieza de trabajo.
  Al transportar la herramienta eléctrica, utilice únicamente los dispositivos de transporte.