# نصب قطعات تکی

- با احتياط بسته بندی ها را از دستگاه برقی و قطعات متعلقه و ملحقات ارسالی جدا کنید.
- همه بسته بندی ها را از دستگاه برقی و قطعات متعلقه و ملحقات ارسالی جدا کنید.

- برای سهولت کار هنگام مونتاژ اجزای دستگاه ارائه شده، مطمئن شوید که ابزار برقی در موقعیت حمل و نقل قرار دارد.

## نصب میز کشویی برای گسترش کفی اره (رجوع کنید به تصویر A1)

برای افزایش پهنای میز برش، می‌توان هم در سمت چپ و هم در سمت راست ابزار برقی، میز کشویی قابل بسط را نصب نمود.

- پیچ های ایمنی (43) را با یک پیچ گوشتی چهارسو از میز کشویی قابل بسط باز کنید.
- ابزار برقی را کج کنید.
- میز کشویی برای گسترش کفی اره (16) را در هر دو طرف ابزار برقی تا انتهای سوراخ های تعبیه شده بکشید.
- جهت جلوگیری از خروج آن، پیچ های ایمنی (43) را دوباره درون میز کشویی قابل بسط ببندید.

## نحوه نصب پایه های قطعه کار (رجوع کنید به تصویر A2)

پایه های قطعه کار (17) را می توان چپ، راست یا جلوی ابزار برقی قرار داد. سیستم اتصال انعطاف پذیر امکان ارائه افزایش انواع طول ها یا عرض ها را به شما می دهد (رجوع کنید به تصویر G).

- در صورت نیاز، پایه قطعه کار (17) را در نگهدارنده (44) روی ابزار برقی یا در نگهدارنده (45) پایه دوم قطعه کار قرار دهید.

- هرگز ابزار برقی را توسط پایه های قطعه کار حمل نکنید.
  هنگام حمل و نقل ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید.