# Arbejdsforberedelse

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.
Dette kræver erfaring og tilsvarende specialværktøj.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en Bosch-servicetekniker.

##

Lange og tunge emner skal understøttes i den frie ende ved at lægge noget ind under dem eller støtte dem mod noget.

Ved hjælp af savbordsforlængelserne (16) kan savbordet gøres længere til højre eller venstre.

- Løsn klemskruen (42).
- Træk savbordsforlængelsen (16) ud til den ønskede længde.
- Spænd klemskruen (42) igen for at låse savbordsforlængelsen.

Det fleksible monteringssystem til emneunderlag (17) giver mulighed for at gøre underlaget længere og bredere.

- Sæt emneunderlagene (17) i holderne (44) på el-værktøjet eller i holderne (45) på det ekstra emneunderlag.

- Bær aldrig el-værktøjet i emneunderlagene.
  Brug kun transportanordningerne ved transport af el-værktøjet.

##

Ved savning af lodrette geringsvinkler skal du forskyde den justerbare anslagsskinne (19) til venstre eller højre.

- Løsn vingeskruerne (38).
- Fjern den justerbare anslagsskinne (19).

Når du har savet de lodrette geringssvinkler, skal du sætte den justerbare anslagsskinne (19) tilbage og stramme vingeskruerne (38) godt.

##

Emnet skal altid være spændt fast for at sikre en optimal arbejdssikkerhed.
Bearbejd ikke emner, der er så små, at de ikke kan spændes fast.

### Lodret fastgørelse

- Tryk emnet hårdt mod anslagsskinnerne (18) og (19).
- Stik den medleverede skruetvinge (20) ind i et af de dertil beregnede huller (39).
- Løsn vingeskruen (51), og tilpas skruetvingen til emnet. Spænd vingeskruen igen.
- Spænd gevindstangen (52) forsvarligt, og fastgør derved emnet.

### Vandret fastgørelse

- Skru vingeskruen (53) ud, og træk skruetvingen fra hinanden.
- Sæt nu den »reducerede« skruetvinge (20) med tapperne (54) i en af de dertil beregnede huller (28).
- Tryk emnet fast på savbordet (29).
- Spænd gevindstangen (52) forsvarligt, og fastgør derved emnet.

### Løsnelse af emne

- Skruetvingen løsnes ved at dreje gevindstangen (52) mod uret.