# Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje nustatymas

Įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 45° (kairėje pusėje) iki 45° (dešinėje pusėje).

Kad būtų galima greitai ir tiksliai nustatyti dažnai naudojamus įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje, 0°, 22,5°, 33,9° ir 45° kampams yra specialios atramos.

##

- Nuimkite kairįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (19).
- Sukite kairiąją atramą (41), kol pageidaujamas standartinis įstrižo pjūvio kampas 45° vertikalioje plokštumoje užsifiksuos ties pažymėta rodykle.
  Tada galėsite naudotis visu kairiuoju posvyrio diapazonu.
- Fiksuojamąjį klavišą (13) pastumkite aukštyn.
- Rankena (5), lenkite įrankio svertą dešinėn, kol kampo žymeklis parodys norimą įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.
- Laikykite prietaiso svertą šioje padėtyje ir vėl paspauskite fiksuojamąjį klavišą (13) žemyn.

##

- Nuimkite dešinį reguliuojamą atraminį bėgelį (19).
- Sukite dešiniąją atramą (41), kol pageidaujamas standartinis įstrižo pjūvio kampas 45° vertikalioje plokštumoje užsifiksuos ties pažymėta rodykle.
  Tada galėsite naudotis visu dešiniuoju posvyrio diapazonu.
- Fiksuojamąjį klavišą (13) pastumkite aukštyn.
- Reguliavimo ratuką (21) šiek tiek pasukite kairėn ir rankena (5) lenkite prietaiso svertą į dešinę, kol kampo žymeklis parodys pageidaujamą įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.
- Laikykite prietaiso svertą šioje padėtyje ir vėl paspauskite fiksuojamąjį klavišą (13) žemyn.

##

- Nuimkite dešinįjį/kairįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (19).
- Fiksuojamąjį klavišą (13) pastumkite aukštyn.

Standartinis įstrižo pjūvio kampas 0°:

- Reguliavimo ratuką (21) šiek tiek pasukite kairėn ir lenkite prietaiso svertą iš dešinės per 0° padėtį, kol išgirsite, kad jis užsifiksavo 0° padėtyje.
- Fiksuojamąjį klavišą (13) vėl pastumkite žemyn.

Standartiniai įstrižo pjūvio kampai 45°, 33,9° ir 22,5°:

- Sukite kairiąją arba dešiniąją atramą (41), kol pageidaujamas standartinis įstrižo pjūvio kampas vertikalioje plokštumoje užsifiksuos ties pažymėta rodykle.
- Prietaiso svertą lenkite iki atramos kairėn.
  arba
  Reguliavimo ratuką (21) šiek tiek pasukite kairėn ir rankena (5) lenkite prietaiso svertą iki atramos dešinėn.
- Fiksuojamąjį klavišą (13) vėl pastumkite žemyn.