# Hướng Dẫn Sử Dụng

##

Tia laser thể hiện đường cắt của lưỡi cưa. Điều này cho phép đặt vật gia công ở vị trí chính xác để cưa mà không phải mở chắn đàn hồi bảo vệ lưỡi.

- Bật tia laser bằng công tắc (36).
- Đồng chỉnh dấu cắt trên vật gia công về giữa trên đường laser.

Lưu ý: Kiểm tra trước khi cưa xem đường cắt có hiển thị đúng không. Tia laser, như ví dụ, có thể bị sai lệch do sự rung sau thời gian sử dụng ở cường độ cao.

##

Vật gia công Tối đa:

Góc vát ngang | Góc xiên nằm đứng | Chiều cao x Chiều rộng [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (trái) | 45 x 310
45° | 45° (trái) | 45 x 210
0° | 45° (phải) | 35 x 310
45° | 45° (phải) | 35 x 210

Phôi gia công tối thiểu (= tất cả các vật gia công có gá kẹp nhanh (20) được giao cùng máy có thể được căng ở cả hai bên trái và phải lưỡi cưa): 130 x 50 mm (dài x rộng)

Cỡ sâu cắt tối đa (0°/0°): 90 mm

##

Để dễ dàng cưa được các chi tiết gia công có cùng chiều dài, bạn có thể sử dụng thanh chặn vật liệu (26).

- Nới lỏng vít kẹp (57) và dịch chuyển thanh chặn vật liệu (26) trong ray dẫn hướng (58) lên chiều dài phôi mong muốn.
- Siết chặt lại vít kẹp (57).

Phôi gia công dài:

- Hãy nhả vít tai hồng (59) và kéo ray dẫn hướng (58) ra ngoài cho đến cữ chặn.
- Siết chặt lại vít tai hồng (59).
- Hãy điều chỉnh thanh chặn vật liệu (26) thành chiều dài phôi mong muốn.

Cưa không có thanh chặn vật liệu:

- Nới lỏng vít kẹp (57) và dịch chuyển thanh chặn vật liệu (26) trong ray dẫn hướng (58) ra ngoài hoàn toàn.
- Xoay thanh chặn vật liệu thêm 90° sao cho nó khít phẳng với ray cữ chặn (18).
- Siết chặt lại vít kẹp (57).

##

Ta phải điều định cỡ định chiều sâu khi phải cưa một rãnh hở.

- Xoay cỡ định độ sâu (22) hướng ra ngoài.
- Cầm vào tay nắm (5) và xoay tay máy vào vị trí mong muốn.
- Vặn vít điều chỉnh (23) cho đến khi mũi vít chạm vào cỡ định độ sâu (22).
- Nhấc tay máy lên từ từ.

##

Khi cưa vật gia công có đường cong hay tròn, những vật này đặc biệt cần phải được giữ cho chắc chắn, tránh không để bị tuột. Tại đường cắt, không được có khe hở nào giữa vật gia công, thanh chắn và bàn cưa.

Nếu cần, gia cố thêm sự cố định một cách đặc biệt.

##

Tấm ốp (10) có thể bị rách sau một thời gian dài sử dụng dụng cụ điện.

Thay thanh chèn đã bị hỏng.

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo vít (60) bằng tua vít bốn cạnh thông thường và gỡ bỏ tấm ốp cũ (10).
- Lắp tấm ốp mới và siết chặt lại các vít (60).