# Contrôle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l’outil électroportatif.
Pour ce faire, il faut de l’expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (29) jusqu’à l’encoche (15) 0°. Le levier doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.
- Tirez la touche de blocage (13) vers le haut.
- Tournez légèrement le bouton de réglage (21) vers la gauche et basculez le bras d’outil vers la droite au-dessus de la position 0°, jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible dans la position 0°.
- Repoussez la touche de blocage (13) vers le bas.

### Contrôle (voir figure T1)

- Réglez le côté du triangle rapporteur (62) avec l’angle de 90° bien à plat contre la lame de scie (49) entre la table de sciage (29) et la lame de scie sur la table de sciage (29).

Le triangle rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (49) sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure T2)

- Desserrez le contre-écrou de la vis de butée (63) à l’aide d’une clé polygonale ou d’une clé plate du commerce.
- Vissez ou dévissez la vis de butée (63) jusqu’à ce que le côté du triangle rapporteur (62) affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Repoussez la touche de blocage (13) vers le bas.
- Resserrez ensuite le contre-écrou de la vis de butée (63).

Si, après le réglage, l’indicateur d’angle (55) n’est pas aligné avec le repère 0° de l’échelle graduée (56), desserrez la vis (65) à l’aide d’un tournevis cruciforme du commerce et faites coïncider l’indicateur d’angle avec le repère 0° (voir la figure W).

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (29) jusqu’à l’encoche (15) 0°. Le levier doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.
- Retirez la butée réglable de droite (19).
- Faites pivoter la butée de droite (41) jusqu’à ce que l’angle d’inclinaison standard de 45° s’enclenche au niveau de la flèche de marquage.
- Tirez la touche de blocage (13) vers le haut.
- Tournez le bouton de réglage (21) vers la gauche et basculez le bras d’outil jusqu’en butée vers la droite en agissant sur la poignée (5).

### Contrôle (voir figure U1)

- Réglez le côté du triangle rapporteur (62) avec l’angle de 45° bien à plat contre la lame de scie (49) entre la table de sciage (29) et le côté droit de la lame de scie sur la table de sciage .

Le triangle rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (49) sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure U2)

- Desserrez le contre-écrou de la vis de butée (40) à l’aide d’une clé polygonale ou d’une clé plate du commerce.
- Vissez ou dévissez la vis de butée (40) jusqu’à ce que le côté du triangle rapporteur (62) affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Repoussez la touche de blocage (13) vers le bas.
- Resserrez ensuite le contre-écrou de la vis de butée (40).

Si, après le réglage, l’indicateur d’angle (55) n’est pas aligné avec le repère 45° de l’échelle graduée (56), commencez par recontrôler si l’angle d’inclinaison et l’indicateur d’angle sont bien réglés à 0°. Réeffectuez ensuite le réglage de l’angle d’inclinaison de 45°.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport.
- Desserrez la poignée de blocage (12) (au cas où celui-ci serait serré).
- Poussez la touche de blocage (11) vers le bas et tournez la table de sciage (29) jusqu’à l’encoche (15) pour 0°.
- Relâchez la touche de blocage (11). La table de sciage doit s’enclencher de manière perceptible dans l’encoche.
- Retirez les butées réglables (19).

### Contrôle (voir figure V1)

- (62) Réglez le côté du triangle rapporteur avec l’angle de 90° bien à plat contre la lame de scie (49) entre la butée fixe (18) et la lame de scie sur la table de sciage (29).

Le triangle rapporteur doit affleurer avec la butée fixe sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure V2)

- Desserrez toutes les vis à six pans creux (64) à l’aide de la clé 6 pans mâle fournie (24).
- Tournez la butée réglable (18) jusqu’à ce que le triangle rapporteur affleure sur toute la longueur.
- Resserrez les vis.

##

- Tirez la touche de blocage (13) vers le haut.
- Tournez légèrement le bouton de réglage (21) vers la gauche et basculez le bras d’outil vers la droite au-dessus de la position 0°, jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible dans la position 0°.
- Repoussez la touche de blocage (13) vers le bas.

### Contrôle

L’indicateur d’angle (55) et le marquage 0° de l’échelle graduée (56) doivent être alignés.

### Réglage

- Desserrez la vis (65) à l’aide d’un tournevis cruciforme et alignez l’indicateur d’angle avec le marquage 0°.
- Resserrez la vis.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (29) jusqu’à l’encoche (15) 0°. Le levier doit s’encliqueter de manière perceptible dans l’encoche.

### Contrôle

L’indicateur d’angle (14) et le marquage 0° de l’échelle graduée (30) doivent être alignés.

### Réglage

- Desserrez la vis (66) à l’aide d’un tournevis cruciforme et alignez l’indicateur d’angle avec le marquage 0°.
- Resserrez la vis.