# Tekniset tiedot

Katkaisu- ja jiirisaha |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Nimellisottoteho | W | 1 800
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 4 800
Lasertyyppi | nm | 650
| mW | < 1
Laserluokka |  | 2
Paino | kg | 17,9
Suojausluokka |  | / II
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta | mm | 254
Terärungon paksuus | mm | 1,4−2,5
Maks. sahausura | mm | 3
Reiän läpimitta | mm | 30

Työkappaleen sallitut mitat (maks./min.): katso Työkappaleen sallitut mitat

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Laite täyttää standardin IEC 61000-3-11 vaatimukset ja kytkentään liittyy tiettyjä vaatimuksia. Laite voi aiheuttaa satunnaisia jännitevaihteluita epäsuotuisissa virransyöttöolosuhteissa. Tämän laitteen impedanssiksi on asetettu Ztodell. = 0,094 Ω. Käyttäjän on varmistettava, että inpedanssin Zmaks. omaava liitäntäpiste, johon laite halutaan kytkeä, täyttää impedanssivaatimuksen: Ztodell. ≥ Zmaks.. Jos Zmaks. on tuntematon, määritä Zmaks. kysymällä neuvoa sähkölaitokselta tai sähköviranomaisilta.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.