# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

- Pred pílením pevne utiahnite aretačný gombík (12) a stlačte aretačné tlačidlo (13) nadol. Pílový kotúč by sa inak mohol v obrobku spriečiť.

## Zapnutie (pozri obrázok L)

- Na uvedenie do prevádzky najskôr stlačte blokovanie zapínania (6) elektrického náradia. Potom úplne stlačte vypínač (35) a držte ho stlačený.

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač (35) nedá zaaretovať, ale musí zostať počas prevádzky stále stlačený.

## Vypnutie

- Na vypnutie uvoľnite vypínač (35).