# Mengatur sudut mitre horizontal

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.

## Mengatur sudut potong horizontal standar (lihat gambar J)

Untuk mengatur sudut potong horizontal yang sering digunakan secara cepat dan tepat, terdapat alur pada meja potong (15):

kiri | kanan
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Kendurkan kenop pengunci (12) jika kenop dikencangkan.
- Tekan tombol pengunci (11) ke bawah dan putar meja potong (29) pada kenop pengunci ke kiri atau kanan hingga indikator sudut (14) menampilkan sudut mitre horizontal standar yang diinginkan.
- Lepaskan kembali tombol pengunci (11). Meja potong harus benar-benar terkunci ke dalam alur.
- Kencangkan kembali kenop pengunci (12).

## Mengatur sudut potong horizontal lainnya

Sudut mitre horizontal dapat diatur dalam rentang sudut 47° (sisi kiri) hingga 52° (sisi kanan).

- Kendurkan kenop pengunci (12) jika kenop dikencangkan.
- Tekan tombol pengunci (11) ke bawah dan putar meja potong (29) pada kenop pengunci ke kiri atau kanan hingga indikator sudut (14) menampilkan sudut mitre horizontal yang diinginkan.
- Lepaskan kembali tombol pengunci (11).
- Kencangkan kembali kenop pengunci (12).