# Настройване на наклона на среза във вертикална равнина

Вертикалният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от 45° (наляво) до 45° (надясно).

За бързото и прецизно настройване на често използвани ъгли на скосяване са предвидени ограничителни опори за ъглите 0°, 22,5°, 33,9° и 45°.

##

- Свалете лявата регулируема ограничителна шина (19).
- Завъртете лявата опора (41), докато маркировката попадне с прещракване във вертикалната позиция 45°.
  С това можете да ползвате пълния ляв диапазон на наклона.
- Изтеглете бутона за фиксиране (13) нагоре.
- Наклонете рамото на инструмента за ръкохватката (5) наляво, докато индикаторът за ъгъл не покаже желания вертикален наклон на срез.
- Задръжте рамото на инструмента в тази позиция и натиснете отново надолу бутона за фиксиране (13).

##

- Свалете дясната регулируема опорна шина (19).
- Завъртете дясната опора (41), докато маркировката попадне с прещракване във вертикалната позиция 45°.
  С това можете да ползвате пълния десен диапазон на наклона.
- Изтеглете бутона за фиксиране (13) нагоре.
- Завъртете копчето за регулиране (21) леко наляво и наклонете рамото на инструмента за ръкохватката (5) надясно докато ъгловият индикатор не покаже желания вертикален ъгъл на скосяване.
- Задръжте рамото на инструмента в тази позиция и натиснете отново надолу бутона за фиксиране (13).

##

- Свалете дясната/лявата регулируема опорна шина (19).
- Изтеглете бутона за фиксиране (13) нагоре.

Стандартен ъгъл на скосяване 0°:

- Завъртете копчето за регулиране (21) леко наляво и наклонете рамото на инструмента надясно през позиция 0° докато не се фиксира осезаемо в позиция 0°.
- Натиснете бутона за фиксиране (13) отново надолу.

Стандартни ъгли на скосяване 45°, 33,9° и 22,5°:

- Завъртете лявата или дясна опора (41), докато попадне с прещракване в желаната вертикална позиция на ъгъла.
- Наклонете рамото на инструмента до упор наляво.
  или
  Завъртете копчето за регулиране (21) леко наляво и наклонете рамото на инструмента за ръкохватката (5) до упор надясно.
- Натиснете бутона за фиксиране (13) отново надолу.