# Verifique e realize os ajustes básicos

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.
Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Rode a mesa de serrar (29) até ao entalhe (15) para 0°. A alavanca tem de engatar percetivelmente no entalhe.
- Puxe a tecla de bloqueio (13) para cima.
- Rode o botão de regulação (21) ligeiramente para a esquerda e oscile o braço da ferramenta da direita sobre a posição 0°, até o mesmo engatar de forma audível na posição 0°.
- Volte a pressionar a tecla de bloqueio (13) para baixo.

### Verificar (ver figura T1)

- Coloque o esquadro (62) com o ângulo de 90° à face com o disco de serra (49) entre a mesa de serra (29) e o disco de serra sobre a mesa de serra (29).

O lado do esquadro tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (49).

### Ajustar (ver figura T2)

- Solte a contraporca do parafuso batente (63) com uma chave anular ou uma chave de bocas convencional.
- Enrosque ou desenrosque o parafuso batente (63), até que o lado do esquadro (62) fique alinhado no comprimento completo com o disco de serra.
- Volte a pressionar a tecla de bloqueio (13) para baixo.
- De seguida, volte a apertar a contraporca do parafuso batente (63).

Se, após o ajuste, o indicador de ângulo (55) não estiver em linha com a marca de 0° da escala (56), solte o parafuso (65) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0° (ver figura W).

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Rode a mesa de serrar (29) até ao entalhe (15) para 0°. A alavanca tem de engatar percetivelmente no entalhe.
- Remova o carril limitador ajustável direito (19).
- Rode o batente direito (41), até que o ângulo de meia-esquadria padrão de 45° engate na marcação da seta.
- Puxe a tecla de bloqueio (13) para cima.
- Rode o botão de regulação (21) para a esquerda e oscile o braço da ferramenta no punho (5) até ao batente para a direita.

### Verificar (ver figura U1)

- Coloque o esquadro (62) com o ângulo de 45° à face com o disco de serra (49) entre a mesa de serra (29) e o disco de serra à direita sobre a mesa de serra.

O lado do esquadro tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (49).

### Ajustar (ver figura U2)

- Solte a contraporca do parafuso batente (40) com uma chave anular ou uma chave de bocas convencional.
- Enrosque ou desenrosque o parafuso batente (40), até que o lado do esquadro (62) fique alinhado no comprimento completo com o disco de serra.
- Volte a pressionar a tecla de bloqueio (13) para baixo.
- De seguida, volte a apertar a contraporca do parafuso batente (40).

Se, após o ajuste, o indicador de ângulo (55) não estiver em linha com a marca de 45° da escala (56), verifique primeiro novamente o ajuste de 0° para o ângulo de meia-esquadria vertical e o indicador de ângulo. De seguida, repita o ajuste do ângulo de meia-esquadria vertical de 45°.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte.
- Solte o manípulo de fixação (12), caso este esteja apertado.
- Pressione a tecla de bloqueio (11) para baixo e rode a mesa de serra (29) até ao entalhe (15) para 0°.
- Volte a soltar a tecla de bloqueio (11). A mesa de serra tem de engatar percetivelmente no entalhe.
- Remova os carris limitadores ajustáveis (19).

### Verificar (ver figura V1)

- Coloque o esquadro (62) com o ângulo de 90° à face com o disco de serra (49) entre o carril limitador (18) e o disco de serra sobre a mesa de serra (29).

O lado do esquadro tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o carril limitador.

### Ajustar (ver figura V2)

- Solte os parafusos de sextavado interior (64) com a chave sextavada interior (24) fornecida.
- Rode o carril limitador (18) até o esquadro ficar à face em todo o comprimento.
- Reaperte os parafusos.

##

- Puxe a tecla de bloqueio (13) para cima.
- Rode o botão de regulação (21) ligeiramente para a esquerda e oscile o braço da ferramenta da direita sobre a posição 0°, até o mesmo engatar de forma audível na posição 0°.
- Volte a pressionar a tecla de bloqueio (13) para baixo.

### Verificar

O indicador de ângulo (55) tem de estar alinhado numa linha com a marca de 0° na escala (56).

### Ajustar

- Desaperte o parafuso (65) com a chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.
- Reaperte o parafuso.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Rode a mesa de serrar (29) até ao entalhe (15) para 0°. A alavanca tem de engatar percetivelmente no entalhe.

### Verificar

O indicador de ângulo (14) tem de estar alinhado com a marca de 0° na escala (30).

### Ajustar

- Desaperte o parafuso (66) com a chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.
- Reaperte o parafuso.