# Regolazione degli angoli obliqui orizzontali

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.

## Regolazione degli angoli obliqui orizzontali standard (vedere Fig. J)

Per regolare in modo rapido e preciso angoli di inclinazione orizzontali frequentemente utilizzati, sul banco sega sono presenti apposite tacche (15):

Lato sinistro | Lato destro
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Allentare il pomello di fissaggio (12), se è serrato.
- Premere il pulsante di bloccaggio (11) verso il basso e ruotare il banco sega (29) verso sinistra o verso destra agendo sul pomello di fissaggio, fino a quando l’indicatore di angolo (14) non indica l’angolo obliquo orizzontale standard desiderato.
- Rilasciare nuovamente il pulsante di bloccaggio (11). Il banco sega deve innestarsi nella tacca in modo percettibile.
- Serrare nuovamente il pomello di fissaggio (12).

## Regolazione di un angolo obliquo orizzontale a scelta

L’angolo obliquo orizzontale può essere regolato in un range compreso tra 47° (lato sinistro) e 52° (lato destro).

- Allentare il pomello di fissaggio (12), se è serrato.
- Premere il pulsante di bloccaggio (11) verso il basso e ruotare il banco sega (29) verso sinistra o verso destra agendo sul pomello di fissaggio, fino a quando l’indicatore di angolo (14) non indica l’angolo obliquo orizzontale desiderato.
- Rilasciare nuovamente il pulsante di bloccaggio (11).
- Serrare nuovamente il pomello di fissaggio (12).