# Proteção de transporte (ver figura E)

A proteção de transporte (25) permite um manuseamento mais fácil da ferramenta elétrica ao transportá-la para diferentes locais de utilização.

## Liberar a ferramenta elétrica (posição de trabalho)

- Pressione o braço da ferramenta no punho (5) um pouco para baixo, para aliviar a proteção de transporte (25).
- Puxe a proteção de transporte (25) totalmente para fora.
- Desloque lentamente o braço da ferramenta para cima.

## Travar a ferramenta elétrica (posição de transporte)

- Solte o parafuso de fixação (1), caso este prenda o dispositivo de tração (2). Puxe o braço da ferramenta totalmente para a frente e para fixar o dispositivo de tração aperte novamente o parafuso de fixação.
- Aparafuse o parafuso de ajuste (23) totalmente para cima.
- Para travar a mesa de serrar (29) aperte o manípulo de fixação (12).
- Rode o braço da ferramenta para baixo pelo punho (5) até que seja possível pressionar a proteção de transporte (25) totalmente para dentro.

O braço da ferramenta está agora bloqueado para o transporte.