# 檢查和調整基本設定

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。
檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 將鋸台 (29) 轉至 0° 刻槽 (15)。必須可感覺到撥桿 卡入刻槽。
- 將鎖止按鈕 (13) 往上拉。
- 將調整鈕 (21) 略微往左轉，將機臂從右側翻轉至 0° 位置，直到聽到卡入 0° 位置的聲音。
- 將鎖止按鈕 (13) 重新往下按。

### 檢查（請參考圖 T1）

- 請將與鋸片 (49) 齊平的 90° 三角尺 (62) 放在鋸台 (29) 與鋸台 (29) 上的鋸片之間。

三角尺的柄部必須全長與鋸片 (49) 齊平。

### 調整（請參考圖 T2）

- 用一般市售環形扳手或開口扳手，鬆開止動螺栓 (63) 的鎖緊螺母。
- 轉入或轉出止動螺栓 (63)，使三角尺 (62) 的柄部全長與鋸片齊平。
- 將鎖止按鈕 (13) 重新往下按。
- 然後將止動螺栓 (63) 的鎖緊螺母重新旋緊。

調整後，若角度指針 (55) 未與刻度尺 (56) 的 0° 記號呈一直線，請用一般市售十字螺絲起子鬆開螺栓 (65)，將角度指針對準 0° 記號，（請參考圖 W）。

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 將鋸台 (29) 轉至 0° 刻槽 (15)。必須可感覺到撥桿 卡入刻槽。
- 拆除右側可調式止動滑軌 (19)。
- 旋轉右側擋塊 (41)，直到基本斜鋸角 45° 卡在箭頭標記上。
- 將鎖止按鈕 (13) 往上拉。
- 將調整鈕 (21) 往左轉，從把手 (5) 處將機臂往右翻轉到底。

### 檢查（請參考圖 U1）

- 請將與鋸片 (49) 齊平的 45° 三角尺 (62) 放在鋸台 (29) 與鋸台上的右側鋸片之間。

三角尺的柄部必須全長與鋸片 (49) 齊平。

### 調整（請參考圖 U2）

- 用一般市售環形扳手或開口扳手，鬆開止動螺栓 (40) 的鎖緊螺母。
- 轉入或轉出止動螺栓 (40)，使三角尺 (62) 的柄部全長與鋸片齊平。
- 將鎖止按鈕 (13) 重新往下按。
- 然後將止動螺栓 (40) 的鎖緊螺母重新旋緊。

調整後，若角度指示器 (55) 未與刻度尺 (56) 的 45° 記號呈一直線，請先再檢查一次垂直斜鋸角和角度指示器的 0° 設定。然後再重新調整一次垂直 45° 斜鋸角。

##

- 把電動工具調整至搬運位置。
- 鎖定旋鈕 (12) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 往下按鎖止按鈕 (11)，將鋸台 (29) 轉至 0° 刻槽 (15)。
- 再次放開鎖止按鈕 (11)。必須可感覺到鋸台卡入刻槽。
- 拆除可調式止動滑軌 (19)。

### 檢查（請參考圖 V1）

- 請將與鋸片 (49) 齊平的 90° 三角尺 (62) 放在止動滑軌 (18) 與鋸台 (29) 上的鋸片之間。

三角尺的柄部必須全長與止動滑軌齊平。

### 調整（請參考圖 V2）

- 用隨附的內六角扳手 (24) 鬆開所有內六角螺栓 (64)。
- 轉動止動滑軌 (18)，使三角尺全長齊平。
- 再度旋緊螺栓。

##

- 將鎖止按鈕 (13) 往上拉。
- 將調整鈕 (21) 略微往左轉，將機臂從右側翻轉至 0° 位置，直到聽到卡入 0° 位置的聲音。
- 將鎖止按鈕 (13) 重新往下按。

### 檢查

角度指示器 (55) 必須與刻度尺 (56) 的 0° 記號呈一直線。

### 調整

- 請用十字螺栓起子鬆開螺栓 (65)，然後將角度指示器對準 0° 記號。
- 將螺栓重新旋緊。

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 將鋸台 (29) 轉至 0° 刻槽 (15)。必須可感覺到撥桿 卡入刻槽。

### 檢查

角度指示器 (14) 必須與刻度尺 (30) 的 0° 記號呈一直線。

### 調整

- 請用十字螺栓起子鬆開螺栓 (66)，然後將角度指示器對準 0° 記號。
- 將螺栓重新旋緊。