# Nastavovanie horizontálnych uhlov zošikmenia

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.

## Nastavenie štandardných horizontálnych uhlov zošikmenia (pozri obrázok J)

Na umožnenie rýchleho a presného nastavovania často používaných horizontálnych uhlov zošikmenia sú na rezacom stole zárezy (15):

vľavo | vpravo
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Povoľte aretačný gombík (12), ak je utiahnutý.
- Stlačte aretačné tlačidlo (11) smerom dole a otočte rezací stôl (29) aretačným gombíkom smerom doľava alebo doprava tak, aby ukazovateľ uhla (14) ukazoval želaný horizontálny štandardný uhol zošikmenia.
- Aretačné tlačidlo (11) opäť uvoľnite. Rezací stôl musí počuteľne zaskočiť do zárezu.
- Aretačný gombík (12) opäť utiahnite.

## Nastavenie ľubovoľného horizontálneho uhla zošikmenia

Horizontálny uhol zošikmenia sa dá nastavovať v rozsahu od 47° (na ľavej strane) až po 52° (na pravej strane).

- Povoľte aretačný gombík (12), ak je utiahnutý.
- Stlačte aretačné tlačidlo (11) smerom dole a otočte rezací stôl (29) aretačným gombíkom smerom doľava alebo doprava tak, aby ukazovateľ uhla (14) ukazoval želaný horizontálny uhol zošikmenia.
- Aretačné tlačidlo (11) opäť uvoľnite.
- Aretačný gombík (12) opäť utiahnite.