# การขนย้ายเครื่องมือไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ Y)

ก่อน‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้าจำเป็นต้อง‌ปฏิบัติตาม‌ขั้นตอน‌ต่อไปนี้:

- คลายสกรูล็อค (1) หากถูกขันแน่น ดึง‌แขน‌เครื่องมือ‌ไปทางด้านหน้าจนสุด และ‌ขัน‌สกรูล็อคให้แน่นอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านวัดความลึก (22) ถูกดันเข้าไปด้านในจนสุดและสกรูปรับ (23) พอดีกับช่องเมื่อขยับแขนเครื่องมือโดยไม่สัมผัสกับก้านวัดความลึก
- จัดวาง‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่ง‌ขนย้าย
- ถอด‌อุปกรณ์‌เสริม‌ทั้งหมด‌ที่‌ไม่‌สามารถติดตั้งเข้า‌กับ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ได้‌อย่าง‌แน่นหนา หากเป็นไปได้ ให้ขนย้ายใบเลื่อย‌ที่‌ไม่‌ใช้งานโดยจัดเก็บใน‌ภาชนะ‌บรรจุ‌ที่‌ปิดฝา
- ถือเครื่องมือไฟฟ้าตรงมือจับขนย้าย (4) หรือจับตรงช่องมือจับ (27) ที่ด้านข้างของโต๊ะเลื่อย

- เมื่อ‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า ให้‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น และ‌อย่า‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌ป้องกัน‌อันตราย‌หรืออุปกรณ์หนุนชิ้นงานอย่าง‌เด็ดขาด