# Nastavitev navpičnih zajeralnih kotov

Navpični zajeralni kot se lahko nastavi v območju med 45° (levo) in 45° (desno).

Za hitro in natančno nastavitev navpičnih zajeralnih kotov, ki jih pogosto uporabljate, je orodje opremljeno s prisloni za kote 0°, 22,5°, 33,9° in 45°.

##

- Odstranite levo nastavljivo prislonsko letev (19).
- Levi prislon (41) vrtite, dokler se na oznaki s puščico ne zaskoči navpični standardni zajeralni kot 45°.
  Tako je na razpolago celotno obračalno območje v levo.
- Vzvod za blokado (13) povlecite navzgor.
- Glavo orodja z ročajem (5) premikajte v levo, dokler kazalnik kota ne kaže želenega navpičnega zajeralnega kota.
- Glavo orodja držite v tem položaju in vzvod za blokado (13) znova potisnite navzdol.

##

- Odstranite desno nastavljivo prislonsko letev (19).
- Desni prislon (41) vrtite, dokler se na oznaki s puščico ne zaskoči navpični standardni zajeralni kot 45°.
  Tako je na razpolago celotno obračalno območje v desno.
- Vzvod za blokado (13) povlecite navzgor.
- Gumb za nastavitev (21) obrnite rahlo v levo in glavo orodja s potegom za ročaj (5) potisnite desno, dokler kazalnik kota ne kaže želenega navpičnega zajeralnega kota.
- Glavo orodja držite v tem položaju in vzvod za blokado (13) znova potisnite navzdol.

##

- Odstranite desno/levo nastavljivo prislonsko letev (19).
- Vzvod za blokado (13) povlecite navzgor.

Standardni zajeralni kot 0°:

- Gumb za nastavitev (21) obrnite rahlo v levo in glavo orodja povlecite z desne na položaj za 0°, da se slišno zaskoči v položaj za 0°.
- Vzvod za blokado (13) znova potisnite navzdol.

Standardni zajeralni koti 45°, 33,9° in 22,5°:

- Levi ali desni prislon (41) vrtite, dokler se na oznaki s puščico ne zaskoči želeni standardni navpični zajeralni kot.
- Glavo orodja povlecite v levo do prislona.
  ali
  Gumb za nastavitev (21) zavrtite nekoliko v levo in glavo orodja s potegom za ročaj (5) potisnite desno do prislona.
- Vzvod za blokado (13) znova potisnite navzdol.