# Työskentelyohjeita

##

Lasersäde näyttää sahanterän sahauslinjan. Tämä mahdollistaa työkappaleen tarkan kohdistamisen sahausasentoon ilman heilurisuojuksen avaamista.

- Kytke tätä varten lasersäde päälle kytkimen (36) avulla.
- Kohdista työkappaleen merkintä laserlinjan keskelle.

Huomautus: tarkasta uudelleen ennen sahausta, että lasersäde näyttää sahauslinjan oikein. Lasersäteen kohdistus saattaa siirtyä esim. raskaassa käytössä syntyvän tärinän takia.

##

Maks. työkappaleet:

Vaakasuuntainen jiirikulma | Pystysuuntainen jiirikulma | Korkeus x leveys [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (vasen) | 45 x 310
45° | 45° (vasen) | 45 x 210
0° | 45° (oikea) | 35 x 310
45° | 45° (oikea) | 35 x 210

Min. työkappaleet (= kaikki sellaiset työkappaleet, jotka voi kiinnittää mukana toimitetun ruuvipuristimen (20) kanssa sahanterän vasemmalle tai oikealle puolelle): 130 x 50 mm (pituus x leveys)

Maks. sahaussyvyys (0°/0°): 90 mm

##

Samanpituisten työkappaleiden helppoon sahaukseen voit käyttää pituusohjainta (26).

- Löysää kiristysruuvia (57) ja siirrä pituusohjainta (26) ohjainkiskossa (58) halutulle työkappalepituudelle.
- Kiristä kiristysruuvi (57).

Pitkät työkappaleet:

- Löysää kiinnitysruuvia (59) ja vedä ohjainkiskoa (58) ulospäin ääriasentoonsa.
- Kiristä kiinnitysruuvi (59).
- Säädä pituusohjain (26) halutulle työkappalepituudelle.

Sahaaminen ilman pituusohjainta:

- Löysää kiristysruuvia (57) ja siirrä pituusohjainta (26) ohjainkiskossa (58) ulospäin ääriasentoonsa.
- Käännä pituusohjainta 90°:n verran niin, että se on ohjainkiskon (18) tasalla.
- Kiristä kiristysruuvi (57).

##

Kun haluat sahata uran, tällöin syvyydenrajoitin täytyy säätää.

- Käännä syvyydenrajoitinta (22) ulospäin.
- Käännä sahausvarsi kahvan (5) avulla haluamaasi asentoon.
- Kierrä säätöruuvia (23), kunnes ruuvin pää koskettaa syvyydenrajoitinta (22).
- Ohjaa sahausvartta hitaasti ylöspäin.

##

Kun sahaat kaarevia tai pyöreitä työkappaleita, niiden paikaltaan siirtyminen on estettävä erityisen huolellisesti.Sahauslinjan kohdalla ei saa olla rakoa työkappaleen, ohjainkiskon ja sahapöydän välillä.

Tarvittaessa on valmistettava tehtävään räätälöityjä pidikkeitä.

##

Pitkän ajan kuluessa kulutuslevy (10) saattaa kulua vähitellen loppuun.

Vaihda vaurioitunut kulutuslevy.

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Irrota ruuvit (60) tavallisella ristipääruuvitaltalla ja ota vanha kulutuslevy (10) pois.
- Asenna uusi kulutuslevy ja kiristä ruuvit (60).