# Műszaki adatok

Lapfűrész |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1800
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 4800
A lézer típusa | nm | 650
| mW | < 1
Lézerosztály |  | 2
Súly | kg | 17,9
Érintésvédelmi osztály |  | / II
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
Fűrészlapátmérő | mm | 254
Fűrészlap-magvastagság | mm | 1,4−2,5
Max. vágási szélesség | mm | 3
Furatátmérő | mm | 30

Megengedett munkadarab méretek (maximális/minimális): lásd Megengedett munkadarab méretek

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

A készülék megfelel az IEC 61000-3-11 szabványban lefektetett követelményeknek és a csatlakoztatásához különleges csatlakoztatási feltételeknek kell teljesülniük. A készülék hátrányos hálózati viszonyok esetén alkalmanként feszültségingadozásokhoz vezethet. Ennek a készüléknek az impedanciája Zactual = 0,094 Ω értékre van beállítva. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a csatlakozási pontra, amelyre a Zmax impedancia vonatkozik, és amelyhez a készüléket csatlakoztatják, teljesüljön a Zactual ≥ Zmax követelmény. Ha Zmax ismeretlen, a hálózat szállítójával vagy üzemeltető hatóságával való megbeszélés alapján határozza meg Zmax értékét.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.