# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados se refere à representação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Parafuso de fixação do dispositivo de tração
(2) | Dispositivo de tração
(3) | Placa de advertência laser
(4) | Alça de transporte
(5) | Punho
(6) | Trava do interruptor de ligar/desligar
(7) | Tampa de proteção
(8) | Capa de proteção pendular
(9) | Furos para montagem
(10) | Placa de alimentação
(11) | Botão de travamento para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(12) | Botão de travamento para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(13) | Botão de travamento para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(14) | Indicador de ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(15) | Entalhes para ângulos de meia-esquadria padrões (horizontal)
(16) | Prolongamento da mesa de serrar
(17) | Apoio para as peçasA)
(18) | Trilho limitador fixo
(19) | Trilho limitador ajustável
(20) | Grampo
(21) | Botão de ajuste para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(22) | Limitador de profundidade
(23) | Parafuso de ajuste do limitador de profundidade
(24) | Chave sextavada interior
(25) | Proteção de transporte
(26) | Limitador de comprimento
(27) | Apoio para mão
(28) | Furos para possibilidade de fixação horizontal
(29) | Mesa de serrar
(30) | Escala para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(31) | Proteção contra tombamento
(32) | Rolo de deslize
(33) | Bloqueio do veio
(34) | Abertura para saída do raio laser
(35) | Interruptor de ligar/desligar
(36) | Interruptor de ligar/desligar para o laser (identificação da linha de corte)
(37) | Remoção de aparas
(38) | Parafuso de orelhas para fixar o trilho limitador ajustável
(39) | Furos para grampo
(40) | Parafuso limitador para a faixa direita do ângulo de meia-esquadria (vertical)
(41) | Limitador de ângulo de meia-esquadria padrão 45°, 22,5° e 33,9° (vertical)
(42) | Parafuso de aperto do alongamento da mesa de trabalho
(43) | Parafuso de travamento do alongamento da mesa de trabalho
(44) | Suporte para apoio para peças (na ferramenta elétrica)
(45) | Suporte para segundo apoio para peças (no apoio para peças)
(46) | Saco do pó
(47) | Parafuso de sextavado interior para a fixação da lâmina de serra
(48) | Flange de aperto
(49) | Lâmina de serra
(50) | Flange de aperto interior
(51) | Parafuso de orelhas para adaptar a altura da haste roscada
(52) | Haste roscada
(53) | Parafuso de orelhas do grampo
(54) | Pino grampo
(55) | Indicador para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(56) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(57) | Parafuso de aperto do limitador de comprimento
(58) | Trilho guia do limitador de comprimento
(59) | Parafuso de orelhas para fixar o trilho guia do limitador de comprimento
(60) | Parafusos para o suporte com os contornos da ferramenta
(61) | Parafuso de ajuste para o posicionamento do laser
(62) | Esquadro
(63) | Parafuso limitador para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(64) | Parafusos de sextavado interior do trilho limitador
(65) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
(66) | Parafuso para o indicador de ângulo (horizontal)

A)

  Não disponível para todos os modelos específicos do país.