# Įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.

## Standartinio įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas (žr. J pav.)

Kad būtų galima greitai ir tiksliai nustatyti dažnai naudojamus įstrižo pjūvio kampus horizontalioje plokštumoje, ant pjovimo stalo yra įpjovos (15):

kairėn | dešinėn
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę (12), jei ji yra užveržta.
- Stumkite fiksuojamąjį klavišą (11) žemyn ir sukite pjovimo stalą (29) fiksuojamąja rankenėle į kairę arba į dešinę, kol kampo žymeklis (14) parodys pageidaujamą standartinį įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
- Fiksuojamąjį klavišą (11) vėl atleiskite. Turite jausti, kaip pjovimo stalas įsistato į įpjovą.
- Fiksuojamąją rankenėlę (12) vėl užveržkite.

## Bet kokio įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas

Įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 47° (kairėje pusėje) iki 52° (dešinėje pusėje).

- Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę (12), jei ji yra užveržta.
- Stumkite fiksuojamąjį klavišą (11) žemyn ir sukite pjovimo stalą (29) fiksuojamąja rankenėle į kairę arba į dešinę, kol kampo žymeklis (14) parodys pageidaujamą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
- Fiksuojamąjį klavišą (11) vėl atleiskite.
- Fiksuojamąją rankenėlę (12) vėl užveržkite.