# Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke elektroverktøyet en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning
| Laserstråling Ikke se rett inn i strålen Laserprodukt for forbrukere klasse 2 EN 50689:2021
| Pass på at hendene ikke kommer inn i sageområdet når elektroverktøyet går. Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.
| Bruk en støvmaske.
| Bruk vernebriller.
| Bruk hørselvern. Eksponering for støy kan redusere hørselstap.
| Fareområde! Hold helst hender, fingre eller armer borte fra dette området.
| For innstilling av ønskede vertikale gjæringsvinkler må verktøyarmen være fritt bevegelig. Låseknappen trukket opp: Vertikale gjæringsvinkler kan stilles inn. Låseknappen trykt ned: Den innstilte vertikale gjæringsvinkelen holdes.
| Ta hensyn til sagbladets dimensjoner. Hulldiameteren må passe uten klaring på verktøyspindelen. Hvis det er nødvendig å bruke reduksjonsstykker, må reduksjonsstykkenes dimensjoner passe til tykkelsen på stambladet, sagbladets hulldiameter og diameteren på verktøyspindelen. Bruk fortrinnsvis reduksjonsstykkene som fulgte med sagbladet. Sagbladdiameteren må stemme overens med angivelsen på symbolet.
| Ved saging av vertikale gjæringsvinkler må den venstre eller høyre justerbare anleggsskinnen fjernes.